## สร้างเทรคซ้ำ

##

เครื่องมือนี้ทำงานด้วยชั้นข้อมูลที่ค่าเวลาเปิดใช้งาน โดยใช้ จุด หรือ พื้นที่ เป็นตัวแทนของ `สิ่งที่เกิดขึ้น` ภายในเวลาที่กำหนด สามารถกำหนดได้ในครั้งแรก ด้วยฟีเจอร์ที่ต้องการแทร็คด้วยการใช้การระบุข้อมูล ด้วยการใช้เวลาในแต่ละตำแหน่ง แทร็คจะมีการแสดงตามลำดับ และกลายเป็นเส้น หรือรูปหลายเหลี่ยม แสดงเป็นเส้นทางเคลื่อนไหวตามเวลา ตัวเลือก ข้อมูลอินพุตอาจมีการบัฟเฟอร์โดยฟิลดืซึ่งจะสร้างเป็นพื้นที่จากแต่ละตำแหน่ง จุดที่มีปัฟเฟอร์ หรืออินพุตเป็นพื้นที่ จะแสดงผลต่อเนื่องตามลำดับสร้างเป็นแทร็กของรูปหลายเหลี่ยมโดยแสดงค่าจากแอตทริบิวต์ที่สนใจ แทร็คที่ได้จะมีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดตามเวลาซึ่งเป็นตัวแทนของฟิเจอร์ชิ้นแรกและชิ้นสุดท้ายของแทร็ค เมื่อแทร็คที่ถูกสร้างขึ้น ค่าสถิติเกี่ยวกับฟีเจอร์ของอินพุตจะมีการคำนวณและส่งไปยังแทร็คเอาท์พุต สถิติพื้นฐานที่สุดคือการนับจำนวนของจุดในพื้นที่ แต่สถิติอื่น ๆ สามารถคำนวณได้ด้วย

ฟีเจอร์ในชั้นข้อมูลที่เปิดใช้เวลา สามารถแสดงในหนึ่งในสองวิธี ดังนี้:

- สิ่งที่เกิดขึ้น - ครั้งเดียวในช่วงเวลา
- สิ่งที่เกิดขึ้น – ตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดเวลา

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีการวัดจีพีเอสของพายุเฮอริเคนทุก 10 นาที แต่ละเรคอร์ดที่วัดจีพีเอสบันทึกชื่อพายุเฮอริเคน, สถานที่, เวลาของการบันทึกและความเร็วลม ด้วยข้อมูลนี้คุณสามารถสร้างแทร็คสำหรับแต่ละพายุเฮอริเคน โดยใช้ชื่อในการระบุติดตาม และติดตามสำหรับพายุเฮอริเคนแต่ละเส้นจะถูกสร้างขึ้น นอกจากนี้คุณยังสามารถคำนวณสถิติเช่นค่าเฉลี่ยสูงสุดและความเร็วลมต่ำสุดของแต่ละพายุเฮอริเคนเช่นเดียวกับจำนวนจุดในแต่ละแทร็ค

โดยใช้ตัวอย่างเดียวกันคุณสามารถบัฟเฟอร์แทร็คของคุณโดยความเร็วลม บัฟเฟอร์แสดงความเร็วลมที่ตำแหน่งนั้น และต่อรวมกันเป็นพื้นที่บัฟเฟอร์ของตัวแทนเส้นทางการติดตามเช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงในความเร็วลมเป็นพายุเฮอริเคนที่มีการเปลี่ยนแปลง

## เลือกข้อมูลเพื่อสร้างจาก

ชั้นข้อมูลจุดหรือรูปหลายเหลี่ยมที่จะถูกสร้างขึ้นใหม่ลงในแทร็ค ชั้นข้อมูลอินพุตต้องเป็นเวลาที่เปิดใช้งานพร้อมกับคุณลักษณะที่แสดงถึงเวลาในทันที ชั้นข้อมูลต้องอยู่ในระบบพิกัดโปรเจคชัน หรือกำหนดผลการวิเคราะห์เป็นระบบพิกัดโปรเจคชัน โดยกำหนดด้วย สภาพแวดล้อมการวิเคราะห์ ถ้าการสร้างระยะกันชนถูกใช้งาน

นอกเหนือจากการเลือกชั้นข้อมูลจากแผนที่คุณสามารถเลือก เบราว์เลเยอร์ ที่ด้านล่างของรายการแบบเลื่อนลงเพื่อเรียกดูเนื้อหาของคุณสำหรับชุดข้อมูลชุดข้อมูลข้อมูลขนาดใหญ่หรือฟีเจอร์เลเยอร์

## เลือกฟิลด์หนึ่งหรือมากกว่าเพื่อระบุแทร็ค

ฟิลด์ที่ใช้ระบุแทร็ก

ตัวอย่างเช่นถ้าคุณกำลังสร้างแทร็กของพายุเฮอริเคน คุณสามารถใช้ชื่อพายุเฮอริเคนเป็นฟิลด์แทร็ก

## เลือกวิธีการที่ใช้ในการสร้างแทร็ค

วิธีการที่ใช้ในการรวมแทร็คและใช้บัฟเฟอร์ (ถ้ามี) วิธีระนาบ อาจคำนวณผลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น แต่จะไม่ตัดแทร็ครอบเส้นแบ่งเขตวันสากลหรือลักษณะตามรูปร่างที่แท้จริงของโลกเมื่อบัฟเฟอร์ จีโอเดสิค วิธีการจะตัดแทร็คที่บริเวณเส้นวันหากมีความจำเป็นและใช้เนื้อที่บัฟเฟอร์ตามลักษณะของรูปร่างของแผ่นดิน

## สร้างสมการสำหรับบัฟเฟอร์อินพุต โดยใช้ (ส่วนเสริม)

สมการที่ใช้ในการคำนวณระยะทางกันชนรอบฟีเจอร์ที่ใช้เป็นอินพุต สมการนี้สามารถสร้างขึ้นโดยใช้เครื่องคำนวณ บัฟเฟอร์และการดำเนินงานขั้นพื้นฐาน เช่น การ บวก ลบ คูณและหารด้วย ค่าที่คำนวณโดยใช้การวิเคราะห์ระบบพิกัด ชั้นข้อมูลต้องอยู่ในระบบพิกัดโปรเจคชัน หรือกำหนดผลการวิเคราะห์เป็นระบบพิกัดโปรเจคชัน โดยกำหนดด้วย สภาพแวดล้อมการวิเคราะห์ ถ้าการสร้างระยะกันชนถูกใช้งาน

สมการเช่น `$feature.windspeed * 1000` จะใช้บัฟเฟอร์ของ 1,000 ที่คูณด้วยฟิลด์ windspeed คุณอาจจะใช้มากกว่าหนึ่งฟิลด์ข้อมูลในเครื่องคิดเลขบัฟเฟอร์ได้

## เลือกเวลาที่จะแยกแทร็ค โดยใช้ (ส่วนเสริม)

เวลาที่ใช้ในการแยกแทร็ค หากจุดอินพุตหรือรูปหลายเหลี่ยมมีระยะเวลานานกว่าระยะเวลาระหว่างที่แต่ละจุดจะแบ่งเวลา จุดเหล่านั้นจะถูกแบ่งออกเป็นแทร็คที่แตกต่างกัน

หากคุณระบุการแบ่งเวลาและการแบ่งระยะทาง แทร็กจะถูกแบ่งเมื่อตรงตามเงื่อนไขหนึ่งหรือสองเงื่อนไข

ลองจินตนาการว่าคุณมีฟีเจอร์จุดคิดเป็นเที่ยวบินเครื่องบินที่สนามติดตามเป็น ID เครื่องบิน เครื่องบินลำนี้จะทำให้การเดินทางหลายครั้งและจะแสดงเป็นหนึ่งแทร็ค ถ้าคุณรู้ว่ามีช่วง 1 ชั่วโมงระหว่างเที่ยวบินที่คุณสามารถใช้ `1 ชั่วโมง` เป็นตัวแบ่งแต่ละเที่ยวบิน เที่ยวบันจะถูกแบ่งออกเป็นแทร็คของตัวเอง

## เลือกระยะทาง เพื่อแยกแทร็กตาม (เลือกได้)

ระยะทางที่นำมาใช้เพื่อแยกแทร็ก หากจุดอินพุตหรือรูปหลายเหลี่ยมมีระยะทางที่กว้างกว่าระหว่างที่แต่ละจุดแบ่งกัน จุดเหล่านั้นจะถูกแบ่งออกเป็นแทร็กที่แตกต่างกัน

หากคุณระบุการแบ่งเวลาและการแบ่งระยะทาง แทร็กจะถูกแบ่งเมื่อตรงตามเงื่อนไขหนึ่งหรือสองเงื่อนไข

## เพิ่มสถิติ (อุปกรณ์เสริม)

คุณสามารถคำนวณสถิติเกี่ยวกับคุณสมบัติที่มีรายละเอียด ในช่องตัวเลขคุณสามารถคำนวณค่า ต่อไปนี้:

- นับ - นับจำนวนข้อมูลที่ไม่ใช่ค่าว่าง สามารถได้ทั้งในฟิลด์ตัวเลข หรือตัวอักษร นับจำนวนของ [null, 0, 2] คือ 2
- รวม - ผลรวมของค่าตัวเลขในฟิลด์ ผลรวมของ [null, null, 3] คือ 3
- เฉลี่ย - ค่าเฉลี่ยของค่าตัวเลข ค่าเฉลี่ยของ [0, 2, null] เท่ากับ 1
- ต่ำสุด - ค่าต่ำสุดของฟิลด์ตัวเลข ค่าต่ำสุดของ [0, 2, null] เท่ากับ 0
- สูงสุด - ค่าสูงสุดของฟิลด์ตัวเลข ค่าสูงสุดของ [0, 2, null] คือ 2
- ช่วง - ช่วงของฟิลด์ตัวเลข ค่านี้คำนวณจากค่าสูงสุด ลบด้วยค่าต่ำสุด ช่วงของ [0, null, 1] คือ 1 ช่วงของ [null, 4] คือ 0
- ความแปรปรวน - ความแปรปรวนของฟิลด์ตัวเลขในแทร็ก ความแปรปรวนของ [1] เป็น null ความแปรปรวนของ [null, 1,1,1] เท่ากับ 1
- ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน - ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของฟิลด์ตัวเลข ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ [1] เป็น null ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ [null, 1,1,1] เท่ากับ 1

ในช่องสตริงคุณสามารถคำนวณต่อไปนี้:

- นับ – นับจำนวนข้อมูลสตริงที่ไม่ใช่ค่าว่าง
- ค่าใดๆ ต่อไปนี้ เป็นสถิติตัวอย่างที่สุ่มจากค่าสตริงในฟิลด์ที่ระบุ

สถิติทั้งหมดจะมีการคำนวณค่า nonnull ชั้นข้อมูลที่เกิดขึ้นจะมีข้อมูลใหม่สำหรับแต่ละสถิติคำนวณ จำนวนสถิติใด ๆ ที่สามารถเพิ่มได้โดยการเลือกคุณลักษณะและสถิติ

## เลือกที่เก็บข้อมูล ArcGIS ดาต้าสโตร์ เพื่อบันทึกผลลัพธ์

GeoAnalytic ผลลัพธ์จะถูกเก็บไว้ใน ArcGIS Data Store และถูกสร้างเป็นชั้นข้อมูลฟีเจอร์ ใน Portal for ArcGIS ในกรณีส่วนใหญ่ ผลลัพธ์ควรเก็บไว้ในที่เก็บข้อมูล spatiotemporal และใช้เป็นค่าเริ่มต้นด้วย ในบางกรณีการบันทึกผลลัพธ์ ไปยังที่เก็บข้อมูลเชิงสัมพันธ์เป็นตัวเลือกที่ดี ต่อไปนี้คือเหตุผลที่คุณอาจต้องการจัดเก็บผลลัพธ์ไว้ ในการเก็บข้อมูลเชิงสัมพันธ์:

- มีการใช้งานผลลัพธ์ในพอร์ทัล เพื่อใช้กับพอร์ทัลแบบทำงานร่วมกัน
- เปิดใช้งานความสามารถในการซิงค์กับผลลัพธ์ของคุณ

คุณไม่ควรใช้ที่เก็บข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ถ้าคุณคาดว่าจะนำผลลัพธ์จาก GeoAnalytics ของคุณไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นจากความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ของ spatiotemporal เพื่อจัดการกับข้อมูลจำนวนมาก

## ชื่อของชั้นข้อมูลผลลัพธ์

เป็นชื่อชั้นข้อมูลที่จะถูกสร้างใน เนื้อหาของฉัน และเพิ่มเข้าไปในแผนที่ ชื่อเริ่มต้นจะขึ้นอยู่กับชื่อเครื่องมือและชื่อชั้นข้อมูลอินพุต ถ้าชั้นข้อมูลมีอยู่แล้วเครื่องมือจะล้มเหลว

ใช้ บันทึกผลลัพธ์ใน รายการตัวเลือก เพื่อระบุชื่อของโฟล์เดอร์ใน เนื้อหาของฉัน เมื่อบันทึกผล