## Konvertera raster till geoobjekt

##

Verktyget konverterar ett raster till ett geoobjektsdataset, som punkter, linjer eller polygoner.

Med parametern Välj fält kan du välja vilket attributfält i rasterdatasetet för indata som ska bli ett attribut i utdatageoobjektsklassen. Parametern är bara tillgänglig för heltalsraster som har ytterligare attribut i den associerade tabellen.

Indatarastret kan ha valfri cellstorlek.

Heltalsraster kan konverteras till punkt-, linje- eller polygongeoobjekt. Flyttalsraster kan dock bara konverteras till punktgeoobjekt.

Om Använd aktuell kartutbredning är markerat konverteras endast de rasterceller som är synliga i den aktuella kartutbredningen. Om alternativet inte markeras konverteras alla celler i rasterlagret, även om de ligger utanför den aktuella kartutbredningen. Observera detta om rasterlagret är stort eller har en mycket hög upplösning.

Användningsområden för det här verktyget är bland annat:

- Skapa polygongeoobjekt utifrån ett klassificeringsraster för markanvändning.
- Flöden som identifieras i en DEM kan konverteras till linjegeoobjekt.
- En DEM kan konverteras till punktgeoobjekt som kan användas i ett icke-rasterbaserat arbetsflöde.

## Välj rasterlager att konvertera

Det indatarasterlager som ska konverteras till geoobjektslager.

## Välj fält

Ange ett fält som specificerar vilket värde som ska användas för konverteringen.

Det kan vara valfritt heltals- eller textvärde.

Ett fält som innehåller flyttalsvärden kan bara användas om utdata är till ett punktdataset.

Standardvalet är att använda fältet Värde, som innehåller värdet i varje rastercell.

## Välj utdatatyp

Välj utdatatypen punkt, linje eller polygon.

- Punkt – Rastret konverteras till ett punktdataset.
- Linje – Rastret konverteras till ett linjegeoobjektsdataset.
- Polygon – Rastret konverteras till ett polygongeoobjektsdataset.

## Förenkla linjer eller polygoner

Ange om geoobjekten ska förenklas.

Om alternativet är markerat (standard) jämnas linje- eller polygongeoobjekten ut för att ge ett mer allmänt resultat. Om alternativet är avmarkerat följer linjegeoobjekten cellgränserna i rasterdatasetet.

## Resultatlagrets namn

Namnet på lagret som skapas i Mitt innehåll och läggs till i kartan. Standardnamnet baseras på verktygets namn och indatalagrets namn. Om lagret redan finns uppmanas du att ange ett annat namn.

Om du använder listrutan Spara resultat i kan du ange namnet på en mapp i Mitt innehåll där resultatet ska sparas.