## 유역 생성

##

이 도구는 입력 레이어의 각 포인트에 대한 유역 또는 상류 기여 영역을 확인합니다.

예를 들어 수질 오염지를 나타내는 포인트 피처가 있는 경우 유력한 오염원을 확인할 수 있습니다.오염원은 포인트의 상류에 있으므로 이 도구를 사용하여 오염원이 있는 유역을 정의합니다.

입력 포인트의 위치가 중요합니다. 정확히 배수로에 있지 않으면 결과 유역이 매우 작으며 분석에 유용하지 않을 수 있습니다. 인접 배수로 검색 거리를 사용해 입력 포인트의 위치가 정확히 배수로 내에 있도록 조정하여 배수로에 있는 포인트로 흐르는 유역을 찾을 수 있습니다. 유역을 찾는 데 사용된 조정된 위치가 결과 레이어에 기록됩니다. 입력 포인트는 수정되지 않습니다.

결과 레이어는 두 개의 레이어가 포함된 그룹 레이어입니다. 유역을 나타내는 레이어와 유역을 계산하는 데 사용된 조정된 포인트를 나타내는 레이어입니다.

결과 유역에는 입력 포인트의 모든 속성과 다음의 추가 속성이 포함됩니다.

- PourPtID - 입력 포인트의 ID 값을 포함합니다.
- Area Square Kilometers - 상류 유역의 면적(제곱킬로미터)입니다.
- Description과 DataResolution - 경로를 계산하는 데 사용된 수문학적 데이터와 관련된 정보를 포함합니다.

현재 맵 범위 사용을 선택한 경우 현재 맵 범위 내의 피처가 유역을 계산하는 데 사용됩니다. 선택하지 않으면 현재 맵 범위 외부에 있는 피처를 포함하여 입력 레이어에 있는 모든 피처가 분석됩니다.

## 유역 계산에 사용하는 포인트 피처

각 포인트에 대한 유역(상류 기여 영역)이 계산됩니다.

맵에서 레이어를 선택하는 것 외에도 드롭다운 목록 하단에서 생동감 있는 세계 지도 분석 레이어를 선택하거나 분석 레이어를 선택할 수 있습니다. 선택 시 다수의 분석 용도에 유용하게 사용할 수 있는 여러 레이어가 포함된 갤러리가 열립니다.

## 인접 배수로 검색 거리

입력 포인트가 배수로를 벗어난 곳에 있는 경우에는 결과 유역이 매우 작으며 상부 오염원을 확인하는 데 유용하지 않을 수 있습니다. 대부분의 경우 가장 인접한 배수로로 입력 포인트를 스냅하여 배수로에 있는 포인트로 흐르는 유역을 찾기를 바랍니다. 가장 가까운 배수로를 찾으려면 검색 거리를 지정합니다. 검색 거리를 지정하지 않으면 도구에서 일반적인 검색 거리를 사용하여 계산합니다.

입력 포인트의 정확한 위치를 사용하려면 검색 거리를 0으로 지정합니다.

분석을 위해 Esri는 표준 수력 모델을 사용하여 배수로를 미리 계산해 두었습니다.검색 거리 내에 배수로가 없으면 검색 거리 내에서 흐름 누적이 가장 높은 위치가 사용됩니다.

## 결과 레이어 이름

내 콘텐츠에서 생성되어 맵에 추가되는 레이어의 이름입니다. 기본 이름은 도구 이름과 입력 레이어 이름을 기반으로 합니다. 레이어가 이미 있는 경우 다른 이름을 제공하라는 메시지가 나타납니다.

결과 저장: 드롭다운 상자를 사용하여 내 콘텐츠에서 결과를 저장할 폴더의 이름을 지정할 수 있습니다.