L'analyse raster vous permet d'analyser des jeux de données raster volumineux à l'aide d' ArcGIS Image Server. Vous pouvez ainsi analyser plus rapidement un plus grand nombre de données en tirant parti de la puissance du serveur. Les jeux d'outils actuellement disponibles via l'expérience utilisateur Web de Portal for ArcGIS sont Synthétiser les données, Analyser la répartition spatiale, Analyser l'image, Analyser le MNT et Gérer les données.

## Synthétiser les données

Ce jeu d'outils contient un outil qui permet de calculer certaines statistiques d'une couche raster au sein des limites surfaciques que vous définissez.

- Raster de synthèse à l'intérieur permet de calculer des statistiques pour les cellules raster qui se trouvent au sein des limites surfaciques définies.

## Raster de synthèse à l'intérieur |

Calcule des résumés statistiques pour les cellules raster au sein des surfaces définies.

Voici quelques exemples :

- Pour une couche de surfaces de bassin versant et une couche raster d'altitude, calculez la plage d'altitudes au sein de chaque bassin versant afin de déterminer ceux qui contiennent le jaugeage de plus forte énergie.
- Pour une couche d'unités de gestion administrative et une couche raster de catégories d'utilisation du sol, calculez la variété de valeurs d'utilisation du sol au sein de chaque surface de gestion afin d'identifier celles qui demandent le plus de travail pour déterminer un plan de gestion.

## Analyser la répartition spatiale

Ces outils vous permettent d'identifier, de quantifier et de visualiser les modèles spatiaux dans vos données.

- L'outil Calculer la densité prélève des quantités connues de certains phénomènes et crée une carte de densité en répartissant ces quantités sur la carte.
- L'outil Interpoler les points permet de prévoir des valeurs dans de nouveaux sites en fonction de mesures trouvées dans une collection de points.

## Calculer la densité |

L'analyse de la densité prélève des quantités connues de certains phénomènes et crée une carte de densité en répartissant ces quantités sur la carte. Vous pouvez utiliser cet outil, par exemple, pour afficher les concentrations d'éclairs ou de tornades, l'accès aux centres de soins médicaux et les densités de population.

## Interpoler les points |

Cet outil vous permet de prévoir des valeurs dans de nouveaux sites en fonction de mesures trouvées dans une collection de points. L'outil sélectionne des données ponctuelles avec des valeurs à chaque point et renvoie des zones classées par valeurs prévues. Vous pouvez utiliser cet outil, par exemple, pour prévoir les niveaux de précipitations sur un bassin versant en fonction de mesures prises dans des pluviomètres individuels.

## Analyser l'image

Les outils suivants vous aident à analyser les images.

- Apply Raster Function Template (Appliquer le modèle de fonction raster) traite votre imagerie avec la chaîne de fonctions, tel que spécifié par le modèle de fonction raster.
- Surveiller la végétation détecte la végétation au sein d'une image, en fonction d'opérations arithmétiques sur les canaux.

## Appliquer un modèle de fonction raster |

Traite votre imagerie avec la chaîne de fonctions, tel que spécifié par le modèle de fonction raster.

## Surveiller la végétation |

Réalise une opération arithmétique sur les canaux d'une couche raster multicanal afin de révéler des informations concernant la couverture végétale de la zone d'étude.

## Analyser le MNT

Ces outils vous aident à analyser des surfaces raster.

- L'outil Calculer la pente permet de calculer la déclivité du MNT.
- L'outil Déduire l'exposition permet de calculer la direction de la pente la plus grande pour chaque emplacement.
- L'outil Créer un champ de vision identifie ce qui est visible depuis un point quelconque du paysage.

## Calculer la pente |

Identifie une surface qui illustre la pente des données d'altitude en entrée. L'inclinaison représente le taux de changement d'altitude pour chaque cellule du modèle numérique de terrain (MNT).

## Déduire l'exposition |

Identifie la direction de pente descendante du taux de variation maximal des valeurs de chaque cellule par rapport aux cellules voisines. L'exposition peut être assimilée à la direction de la pente.

## Créer un champ de vision |

Détermine quels emplacements d'une surface raster sont visibles depuis un ensemble de points d'observation.

## Gérer les données

Ces outils permettent de gérer au quotidien les données géographiques et de fusionner les données avant leur analyse.

- Extraire le raster découpe des portions d'un jeu de données raster pour l'analyser davantage.
- Valeurs de classification attribue différentes valeurs aux cellules raster.
- Convertir l'entité en raster rasterise des données vectorielles.
- Convertir le raster en entité vectorise des données raster.

## Extraire le raster |

Extrait les cellules d'un raster en fonction de la valeur, de la forme ou de l'étendue d'un jeu de données différent.

## Valeurs de classification |

Transforme la valeur de cellule individuelle ou la plage de valeurs de cellules en nouvelles valeurs.

## Convertir l'entité en raster |

Crée un nouveau jeu de données raster à partir d'un jeu de données d'entité existant.

## Convertir le raster en entité |

Crée un nouveau jeu de données d'entité à partir d'un jeu de données raster existant.