## Beräkna lutning

##

Det här verktyget skapar en yta som visar lutningen för höjddata som används som indata. Lutningen representerar ändringsfrekvensen för höjd för varje cell i den digitala höjdmodellen (DEM).

## Välj indata för att beräkna lutning

Det höjdlager som lutningen ska beräknas från.

## Ange skalningsfaktor för lutning

Ange en z-faktor.

Z-faktorn är en skalningsfaktor som används vid konvertering av höjdvärden för två ändamål:

- Konvertera höjdenheterna (t.ex. meter eller fot) till lagrets horisontella koordinatenheter, som kan vara fot, meter eller grader
- Lägga till vertikal förstoring för visuell effekt

| Från fot | Från meter
Från fot | 1 | 0,3048
Från meter | 3,28084 | 1

## Resultatlagrets namn

Namnet på lagret som skapas i Mitt innehåll och läggs till i kartan. Standardnamnet baseras på verktygets namn och indatalagrets namn. Om lagret redan finns uppmanas du att ange ett annat namn.

Om du använder listrutan Spara resultat i kan du ange namnet på en mapp i Mitt innehåll där resultatet ska sparas.