## Bakı Al

##

Bu araç, bir yükselti veri kaynağından bir bakı haritası oluşturur. Bakı, her hücrenin komşularına göre maksimum değer değişikliği oranındaki azalma hızını tanımlar. Bakı, eğim yönü olarak düşünülebilir. Çıktı rasterının değerleri bakının pusula yönünü gösterir.

## Girdi Verileri

Her hücre konumunun bakısı için hesaplanacak olan yükselti katmanı.

## Sonuç katmanı adı

İçeriğim'de oluşturulacak ve haritaya eklenecek katmanın adı. Varsayılan ad, araç adına ve girdi katmanı adına dayanır. Katman zaten mevcutsa, başka bir ad sağlamanız istenir.

Sonuçları kaydet açılır kutusunu kullanarak İçeriğim alanında sonucun kaydedileceği klasör adını belirleyebilirsiniz.