## Izveidot skata aizsegumus

##

Skata aizseguma izveides rīks veido apgabalus, kuros novērotājs var redzēt uz zemes esošus objektus. Ievades novērošanas punkti var apzīmēt vai nu novērotājus (piemēram, cilvēkus, kas stāv uz zemes vai ugunsgrēku novērošanas tornī), vai novērotos objektus (piemēram, vējturbīnas, ūdenstorņus, transportlīdzekļus vai citus cilvēkus). Rezultātu apgabali ir tādi apgabali, kuros novērotāji var redzēt novērotos objektus, un pretēji — novērotie objekti var redzēt novērotājus.

Gan novērotāji, gan novērotie objekti var atrasties virs zemes, un šis augstums virs zemes tiek izmantots, lai noteiktu redzamību. Piemēram, skata aizsegums, kas tiek aprēķināts 400 pēdu augstām vējturbīnām un 6 pēdas gariem cilvēkiem, kas stāv uz zemes, parasti būs lielāks nekā skata aizsegums, kas aprēķināts 200 pēdu augstām vējturbīnām un 6 pēdas gariem cilvēkiem.

Ņemiet vērā, ka skata aizseguma aprēķinos netiek ņemti vērā tādi šķēršļi kā koki un celtnes. Varat pieņemt, ka aprēķini tiek veikti tukšā vietā, kur nav nekā cita kā tikai novērotājs un novērotie objekti.

Rezultāta slānis satur apgabala elementus, kas apzīmē redzamos apgabalus. Laukā biežums tiek reģistrēts novērošanas punktu skaits, no kuriem var redzēt katru no apgabaliem. Piemēram, ja jums ir pieci ievades punkti, kas visi apzīmē ugunsgrēku novērošanas torņus, laukā Biežums būs vērtības no “1” līdz “5”; apgabali ar vērtību “1” būs redzami tikai no viena torņa, un apgabali ar vērtību “5” būs redzami no visiem torņiem. Rezultāta slānis satur arī lauku DEMResolution, kurā tiek reģistrēta digitālās evolūcijas modeļa (DEM) izšķirtspēja, kas tiek izmantota, lai veidotu skata aizsegumus.

Ja ir atzīmēta iespēja Izmantot pašreizējo kartes apmēru, tad tiks analizēti tikai tie novērošanas punkti, kas ir redzami pašreizējā kartes skatā. Ja iespēja nav atzīmēta, tiks analizēti visi ievades slāņa novērošanas punkti — arī tie, kas atrodas ārpus pašreizējā kartes pārklājuma.

## Punkta elementi, kas pārstāv novērotāja vietas

Punkta elementi, kas jāizmanto kā novērotāja vietas.

Papildus slāņa izvēlei no kartes nolaižamā saraksta apakšā varat atlasīt Izvēlēties Living Atlas analīzes slāni vai Izvēlēties analīzes slāni. Tādējādi tiek atvērta galerija, kurā apskatāmi dažādi analīzes slāņi.

## Novērotāja vietu augstums

Šis ir jūsu novērotāja vietu augstums virs zemes. Noklusējums ir aptuvenais vidējais cilvēka garums.

## Citu objektu, kas atrodas uz zemes, augstums

Šis ir uz zemes esošu celtņu vai cilvēku augstums, kas tiek izmantots, lai noteiktu redzamību. Rezultātā iegūtais skata aizsegums ir tie apgabali, kuros no novērošanas punkta var redzēt šos citus objektus. Ir pareizs arī pretējais apgalvojums — šie citi objekti var redzēt novērošanas punktu.

- Ja novērošanas punkti apzīmē vējturbīnas un jūs vēlaties noteikt, kurā vietā uz zemes cilvēki var redzēt šīs turbīnas, ievadiet vidējo cilvēka garumu (apmēram 6 pēdas). Rezultāts ir tie apgabali, kuros cilvēks stāvot uz zemes var redzēt šīs vējturbīnas.
- Ja novērošanas punkti apzīmē ugunsgrēku novērošanas torņus un jūs vēlaties noteikt, no kuriem novērošanas torņiem var redzēt dūmu grīstes 20 pēdu augstumā vai augstāk, ievadiet augstuma vērtību 20 pēdu. Rezultāts ir tie apgabali, kuros no ugunsgrēku novērošanas torņa var redzēt dūmu grīstes vismaz 20 pēdu augstumā.
- Ja novērošanas punkti apzīmē ainavu skatu laukumus ceļa vai takas malā un jūs vēlaties noteikt, kur 400 pēdu augstas vai augstākas vējturbīnas var saskatīt, ievadiet augstuma vērtību 400 pēdu. Rezultāts ir tie apgabali, kuros cilvēks, kas stāv ainavas skatu laukumā, var redzēt vismaz 400 pēdu augstu vējturbīnu.
- Ja novērošanas punkti apzīmē ainavu skatu laukumus un jūs vēlaties noteikt, cik lielu apgabalu uz zemes var redzēt cilvēki, kas stāv šajā skatu laukumā, ievadiet nulli. Rezultāts ir tie apgabali, ko var redzēt no ainavas skatu laukuma.

## Maksimālais skatīšanas attālums

Šis ir attālums, kurā tiek pārtraukta redzamo apgabalu aprēķināšana. Tālāk par šo vietu nav zināms, vai novērošanas punkti un citi objekti var redzēt cits citu. Lielas vērtības palielina aprēķināšanas laiku. Maksimālā atļautā vērtība ir 31 jūdzes (50 kilometru).

## Rezultāta slāņa nosaukums

Tas ir slāņa nosaukums, kas tiks izveidots lapā Mans saturs un pievienots kartei. Noklusējuma nosaukums ir balstīts uz rīka nosaukumu un ievades slāņa nosaukumu. Ja slānis jau pastāv, jums tiks lūgts norādīt citu nosaukumu.

Lietojot iespēju Saglabāt rezultātu nolaižamajā sarakstlodziņā, jūs varat norādīt mapes nosaukumu sadaļā Mans saturs, kur tiks saglabāts rezultāts.