## Deriviraj ekspoziciju

##

Ovaj alat stvara kartu ekspozicije iz izvora podataka o visini terena. Ekspozicija određuje smjer padine maksimalne stope promjene vrijednosti od pojedine do susjednih ćelija. Ekspozicija se može smatrati smjerom nagiba. Vrijednosti izlaznog rastera bit će smjernica ekspozicije.

## Unos podataka

Visinski sloj za koji se računa ekspozicija pojedinih lokacija ćelija.

## Naziv sloja rezultata

Naziv sloja koji će se stvoriti u stavci Moj sadržaj i dodati karti. Zadani naziv temelji se na nazivu alata i nazivu sloja unosa. Ako sloj već postoji, od vas će se zatražiti da unesete drugi naziv.

Upotrebom padajućeg izbornika Spremi rezultat u možete odrediti naziv mape u dijelu Moj sadržaj gdje će se spremiti rezultat.