## Derivar Aspeto

##

Esta ferramenta cria um mapa de aspeto a partir de uma fonte de dados de elevação. O aspeto identifica a direção inclinada para baixo da taxa máxima de mudança em valor, de cada célula para as céllas vizinhas. O aspeto pode ser visto como a direção da inclinação. Os valores do raster de saída corresponderão à direção, detectada por bússola, do aspeto.

## Dados de Entrada

A camada de elevação para a qual o aspeto de localização de cada célula será calculado.

## Nome da camada resultante

O nome da camada que será criada em O Meu Conteúdo e adicionada ao mapa. O nome padrão é baseado no nome da ferramenta e do nome da camada de entrada. Se a camada já existir, ser-lhe-á pedido que forneça outro nome.

Ao utilizar a caixa suspensa Guardar resultado em pode definir o nome da pasta em O Meu Conteúdo onde o resultado será guardado.