## Izveidot buferus

##

Buferis ir zona, kas aptver noteiktu attālumu no kāda punkta, līnijas vai laukuma elementa.

Buferi parasti izmanto, lai radītu zonas, kuras varēs turpināt analizēt, izmantojot citus instrumentus. Piemēram, ja jautājums ir „Kuras ēkas atrodas 1 kilometra attālumā no skolas?”, atbildi var atrast, izveidojot 1 km buferi ap skolu un pārklājot ar buferi slāni, kas satur ēkas. Gala rezultāts ir šo ēku slānis 1 kilometra attālumā no skolas.

## Izvēlēties slāni, kuram lietot buferzonu

Punktu, līniju vai laukuma elementi, kam pielietot buferzonu Ievades slāņiem ir jābūt plānotajā koordinātu sistēmā, vai apstrādes telpiskā atskaite ir jāiestata uz plānoto koordinātu sistēmu, izmantojot Analīzes darba vidi.

Papildus slāņa izvēlei kartē varat izvēlēties Pārlūkot slāņus nolaižamā saraksta apakšā, lai saturā atrastu Big Data koplietojuma datu kopu vai elementu slāni.

## Izvēlēties lietojamā bufera veidu

Ievades elementu bufera izmēru var norādīt trijos veidos:

- Norādīt attālumu, kas tiek lietots visiem elementiem.
- Norādīt ievades slāņa lauku, kas ietver attāluma vērtību. Varat izmantot teksta lauku vai skaitļu lauku. Ja nav definēta lineārā mērvienība, tiks izmantotas telpiskās atskaites mērvienības. Izmantojot ģeogrāfisko koordinātu sistēmu, tiks pieņemts, ka laukā bez norādītām mērvienībām, tiks izmantoti metri.
- Izveidot izteiksmi ar vairākiem laukiem un matemātiskajiem operatoriem. Piemēram: lai izveidotu buferzonu, kas 10 reizes lielāka par lauka wind_speed vērtību, pievienojiet izteiksmi $feature["wind_speed"] × 10.

## Izvēlēties buferzonas metodi

Varat izvēlēties Plaknes metodi vai Ģeodēzisko metodi. Plaknes metode var būt ātrāka un ir piemērota projekcijas datu lokālajai analīzei. Ģeodēziskā metode ir piemērota lielām teritorijām un jebkurai ģeogrāfiskajai koordinātu sistēmai.

## Izvēlēties izšķīdināšanas metodes veidu

Opcijas robežu izšķīdināšanas metodes norādīšanai. Ja izvēlēta teritoriju sapludināšanas metode, tiks piedāvāta opcija izveidot vairākdaļu vai viendaļīgas teritorijas, un varēsit aprēķināt statistiku, pamatojoties uz pieejamajiem laukiem.

- Visi -tiks izšķīdināti visi teritorijas elementi. Ja ir atļauti vairākdaļu elementi, visi teritorijas elementi tiks sapludināti vienā elementā. Ja vairākdaļu iespēja nav atļauta, tiks sapludināti teritoriju elementi, kas pieskaras vai pārklājas.
- Lauki -tiks sapludināti teritoriju elementi, kam kopīgs norādītais lauks vai lauku kombinācija. Ja ir atļauti vairākdaļu elementi, visi teritorijas elementi, kam kopīgs lauks, tiks sapludināti vienā elementā. Ja vairākdaļu iespēja nav atļauta, tiks sapludināti elementi ar vienādu lauka vērtību, kas,kas pieskaras vai pārklājas.
- Neviens- teritoriju elementi netiks sapludināti. Tā ir noklusējuma vērtība.

## Atļaut vairākdaļu elementus

Opcija norādīt, vai rezultātu veidos viendaļīgi vai vairākdaļu elementi.

- Atzīmēta- jūsu analīzes rezultātos būs ietverti vairākdaļu elementi.
- Neatzīmēta- jūsu analīzes rezultātos būs ietverti viendaļīgi elementi. Šī ir noklusējuma opcija.

## Pievienot statistiku (pēc izvēles)

Varat aprēķināt apkopoto elementu statistiku. Ciparu laukos iespējams aprēķināt šādas vērtības:

- Skaits — aprēķina vērtību, kas nav nulle, skaitu. To var lietot ciparu laukiem un virknēm. [nulle, 0, 2] skaits ir 2.
- Summa — katra lauka skaitlisko vērtību summa. [nulle, nulle, 3] summa ir 3.
- Vidējais — vidējā skaitliskā vērtība. [0, 2, nulle] vidējā vērtība ir 1.
- Minimums — ciparu lauka minimālā vērtība. [0, 2, nulle] minimums ir 0.
- Maksimums — ciparu lauka maksimālā vērtība. [0, 2, nulle] maksimums ir 2.
- Diapazons — ciparu lauka diapazons. To aprēķina, minimālo vērtību atņemot no maksimālās vērtības. [0, nulle, 1] diapazons ir 1. [nulle, 4] diapazons ir 0.
- Novirze — maršruta ciparu lauka novirze. [1] novirze ir nulle. [nulle, 1, 1, 1] novirze ir 1.
- Standarta novirze — ciparu lauka standarta novirze. [1] standarta novirze ir nulle. [nulle, 1, 1, 1] standarta novirze ir 1.

Virkņu laukos iespējams aprēķināt šādas vērtības:

- Skaits — virkņu, kas nav nulle, skaits.
- Jebkāda. Šī statistika ir nejaušs virknes vērtības paraugs norādītajā laukā.

Jebkāda statistika tiek aprēķināta no vērtībām, kas nav nulle. Rezultātu slānī ir ietverts jauns lauks par katru aprēķināto statistiku. Jebkurus statistikas datus var pievienot, izvēloties atribūtu un statistikas datus.

## Izvēlieties ArcGIS datu krātuvi, kur saglabāt rezultātus

GeoAnalytics rezultāti ir krātuves ArcGIS datu krātuvei, kas tiek parādīts kā elementu slānis Portal for ArcGIS. Vairumā gadījumu rezultāti jāglabā laika un telpas datu krātuvē, kas tiek darīts pēc noklusējuma. Dažos gadījumos noderīga opcija ir saglabāt rezultātus saistītajā datu krātuvē. Iemesli rezultātu glabāšanai saistītajā datu krātuvē:

- Lai izmantotu rezultātus portālu sadarbībā ar portālu.
- Lai aktivizētu sinhronizācijas iespējas ar rezultātiem.

Saistīto datu krātuvi nevajadzētu izmantot tad, ja ir sagaidāms, ka palielināsies GeoAnalytics rezultātu apjoms, kā arī ir vajadzīgs izmantot telpas un laika big data krātuves iespējas, lai rīkotos ar lielu datu apjomu.

## Rezultātu slāņa nosaukums

Šis ir slāņa nosaukums, kas tiks izveidots sadaļā Mans Saturs un pievienots kartei. Noklusējuma nosaukums ir balstīts uz rīka nosaukumu un ievades slāņa nosaukumu. Ja slānis jau pastāv, rīks nedarbosies.

Lietojot Saglabāt rezultātus nolaižamajā sarakstlodziņā, jūs varat norādīt nosaukumu mapē Mans saturs, kur tiks saglabāti rezultāti.