GeoAnalytics paskirsto analizės užduotis jūsų ArcGIS GeoAnalytics serveryje. Tokiu būdu galima greičiau analizuoti didelius duomenų kiekius pasitelkus kelis įrenginius. Šiuo metu pasiekiami įrankiai:

- Agreguoti taškus
- Sujungti elementus
- Atkurti trajektorijas
- Kurti atributų suvestinę
- Sumuoti viduje
- Aptikti įvykius
- Rasti panašias vietas
- Apskaičiuoti tankį
- Rasti karštąsias teritorijas
- Kurti buferius
- Kopijuoti į duomenų saugyklą
- Skaičiuoti lauko reikšmes
- Geokoduoti vietoves iš lentelės

GeoAnalytics didžiausias dėmesys skiriamas didelio kiekio duomenų analizei pabrėžiant erdvės ir laiko požymius.

## Sumuoti duomenis

Duomenų sumavimo rinkinyje yra įrankių, galinčių apskaičiuoti bendrą elementų (ir jų atributų), esančių tam tikroje teritorijoje ar šalia kitų objektų, kiekį, ilgius, plotus ir pagrindinius aprašomosios statistikos rodiklius.

- Agreguoti taškus apskaičiuoja taškų, patenkančių į nurodytus plotus ar zonas, statistiką.
- Sujungti elementus apskaičiuoja elementų, turinčių erdvinių, laiko ar atributų ryšių su kitais elementais, statistiką.
- Atkurti trajektorijas apskaičiuoja taškų ir poligonų, kurie priklauso tai pačiai trajektorijai ir atkuria trajektorijų įvestis, statistiką.
- Sumuoti atributus apskaičiuoja elementų arba lentelės duomenų, turinčių tokius pačius atributus, statistiką.
- Įrankis Sumuoti viduje apskaičiuoja persidengiančių elementų ir jų atributų statistiką.

## Agreguoti taškus |

Naudodamas taškinių ir plotinių elementų sluoksnius arba nurodyto atstumo apibrėžtus daugiakampius, įrankis randa, kurie taškai patenką į kurią teritoriją arba daugiakampį bei apskaičiuoja kiekvienos teritorijos taškų statistiką. Naudodami šį įrankį galite kurti laikotarpius.

Pavyzdžiui,

- Turint nusikaltimų taškus, apskaičiuoja nusikaltimų skaičių savivaldybėse ar kitame administraciniame vienete.
- Rasti aukščiausią ir žemiausią filialo apyvartą per mėnesį naudojant 100 km daugiakampius.

## Sujungti elementus |

Naudojant elementų sluoksnius arba lentelės duomenis galima sujungti elementus ir įrašus, atsižvelgiant į konkrečius įvesties sluoksnių arba lentelių ryšius. Sujungimus apibrėžia erdviniai, laiko ir atributiniai ryšiai, be to, galima pasirinktinai apskaičiuoti suvestinius statistinius duomenis.

Pavyzdžiui

- Turėdami nusikaltimų vietų taškus su laiku, galite sujungti nusikaltimų duomenis su jai pačiais, nurodydami jungti 1 kilometro atstumu ir 1 valandos laikotarpiu įvykusius nusikaltimus, kad nustatytumėte, ar konkrečiu metu ir konkrečioje vietoje įvyko nusikaltimų seka.
- Turėdami pašto kodų lentelę su demografine informacija ir plotinius elementus, simbolizuojančius gyvenamuosius pastatus, galite sujungti demografinius duomenis su gyvenamaisiais pastatais, kad kiekvienas pastatas turėtų informaciją.

## Atkurti trajektorijas |

Naudodami laiko `tarpsnį` simbolizuojančių taškinių arba plotinių elementų sluoksnį šiuo įrankiu galite nustatyti, kurie įvesties elementai priklauso stebėsenai, ir išrikiuoti įvestis pagal laiką. Galima apskaičiuoti kiekvienos stebėsenos įvesties elementų statistinius duomenis.

Pavyzdžiui,

- Turėdami išmatuotus uraganų vietos ir laiko taškus, galite apskaičiuoti vidutinį uragano vėjo greitį ir maksimalų vėjo slėgį.
- Norėdami atkurti laivų kelius kaip linijas, naudokite laivų GPS matavimus.

## Sumuoti atributus |

Naudodami elementą arba lentelės duomenis šiuo įrankiu galite apskaičiuoti konkrečių laukų suvestinius statistinius duomenis.

Pavyzdžiui,

- Lauke COMPANY_NAME turėdami maisto parduotuvių vietas, galite sudaryti parduotuvių santrauką pagal įmonės pavadinimą, kad apskaičiuotumėte kiekvienos įmonės statistinius duomenis.
- Turėdami maisto prekių lentelę su laukais COMPANY_NAME ir COUNTY, galite sudaryti parduotuvių santrauką pagal įmonės pavadinimą ir savivaldybę, kad apskaičiuotumėte kiekvienos įmonės kiekvienoje savivaldybėje statistinius duomenis.

## Sumuoti viduje |

Randa tarpusavyje persidengiančius plotus (arba plotų dalis) ir apskaičiuoja persidengimo statistiką.

Pavyzdžiui,

- Turint baseinų plotų sluoksnį ir žemėnaudos plotų sluoksnį galima pagal žemėnaudos tipą apskaičiuoti bendrą kiekvieno baseino žemėnaudos plotą.
- Turint sklypų ir savivaldybių sluoksnius apskaičiuoti neužstatytų sklypų kiekvienoje savivaldybėje skaičių.

## Surasti vietas

Šie įrankiai naudojami identifikuoti plotus, atitinkančius nurodytus kriterijus.

- Įrankis Aptikti įvykius veikia su sluoksniais, kuriuose įgalintas laikas, kad būtų galima nustatyti, kurie elementai atitinka nurodytą sąlygą.
- Įrankis Geokoduoti vietas iš lentelės konvertuoja adresus į koordinates.
- Rasti panašias vietas suranda vietas, panašiausias į vieną ar daugiau lyginamų vietų, atitinkančių nurodytus kriterijus.

## Aptikti įvykius |

Šis įrankis veikia kartu su taškų, linijų, plotų arba lentelių sluoksniu, kuris nurodo konkretų laiko momentą. Naudodamas iš eilės išdėstytus elementus (trajektorijas), šis įrankis nustato, kurie elementai yra dominantys įvykiai. Įvykiai nustatomi pagal jūsų nurodytas sąlygas.

Pavyzdžiui

- Aptikite 4 kategorijos uraganų matavimus pagal vėjo greičio atributą.
- Naudodami laivo judėjimo GPS matavimus kartu su lauku, rodančiu laivo greitį, raskite matavimus, kurie yra 1,5 karto didesni už ankstesnių penkių matavimų vidurkį.

## Geokoduoti vietoves iš lentelės |

Adresai konvertuojami į koordinates. Naudokite įrankį didelių duomenų failų lentelėse.

## Rasti panašias vietas |

Pagal nurodytus kriterijus, įrankis Rasti panašias vietas nustato panašius objektus paieškos sluoksnyje išmatuodamas panašias vietas.

Pavyzdžiui

- Randa dešimt panašiausių parduotuvių, ištyrus darbuotojų skaičių ir metinį pardavimą.
- Randa 100 panašiausių miestų, ištyrus gyventojų skaičiaus, metinio augimo ir surenkamų mokesčių ryšius.

## Dėsningumų analizavimas

Šie įrankiai leidžia nustatyti, įvertinti ir atvaizduoti erdvinius duomenų dėsningumus.

- Apskaičiuoti tankį naudoja žinomus reiškinių kiekius ir paskirsto šiuos kiekius žemėlapyje.
- Rasti karštuosius taškus identifikuoja statistiškai reikšmingas elementų sankaupas.

## Skaičiuoti tankį |

Tankio skaičiavimo įrankis sukuria tankio žemėlapį iš taškinių elementų išskleidžiant žemėlapyje tam tikrų reiškinių (pateikiamų kaip taškų atributai) žinomus kiekius. Pateikiamas tankį simbolizuojančių plotų sluoksnis.

Pavyzdžiui

- Ligoninių tankio apygardoje skaičiavimas. Rezultatų sluoksnyje bus rodomi plotai su gero ir prasto pasiekiamumo ligoninėmis, o šią informaciją galima naudoti nusprendžiant, kur statyti naujas ligonines.
- Didelio miškų gaisringumo plotų nustatymas, atsižvelgiant į istorinius duomenis apie vietas, kuriose degė miškai.
- Bendruomenių, esančių toli nuo didžiųjų greitkelių, vietų nustatymas, planuojant, kur turėtų būti tiesiami nauji keliai.

## Rasti karštuosius taškus |

Karštųjų taškų paieškos įrankis nustatys, ar galimas statistiškai reikšmingas jūsų duomenų grupavimas pagal erdvinį požymį.

- Ar jūsų taškai (nusikaltimai, medžiai, avarijos) yra pasiskirstę sankaupomis? Kaip galite įsitikinti?
- Ar iš tikrųjų aptikote statistiškai reikšmingą (didelės apyvartos, mirtingumo ar aukštų įvertinimų) elementų sankaupą, ar pakeistas žemėlapio atvaizdavimas suteiktų papildomos informacijos?

Rasti karštuosius taškus patikimai atsako į šiuos klausimus.

## Gretimybių naudojimas

Šie įrankiai leidžia atsakyti vieną dažniausių erdvinės analizės klausimų: kas yra greta ko?

- Kurti buferius sukuria zonas aplink elementus tam tikru atstumu.

## Kurti buferius |

Buferis – tai zona aplink tašką, liniją ar poligoną tam tikru atstumu.

Pavyzdžiui

- Turint linijinius upių elementus, upei galima sukurti buferį, 50 kartų platesnį už jos plotį, kad būtų nustatyta siūloma pakrantės riba.
- Turint šalis simbolizuojančius plotus, kiekvienai šaliai galima sukurti 200 jūrmylių buferį, kad būtų nustatyta jūrinė siena.

## Valdyti duomenis

Šie įrankiai naudojami bendro pobūdžio geografinių duomenų ir lentelėse pateikiamų duomenų valdymui.

- Įrankis Skaičiuoti lauko reikšmes sukuria naują lauką arba pakeičia esamą lauką ir sukuria naują sluoksnį jūsų turinyje.
- Įrankis Kopijuoti į duomenų saugyklą nukopijuoja duomenis į jūsų ArcGIS Data Store ir sukuria sluoksnį jūsų turinyje.

## Kopijuoti į duomenų bazę |

Nukopijuoja įvesties elementų sluoksnį arba lentelę į ArcGIS Data Store ir sukuria sluoksnį jūsų ArcGIS Enterprise turinyje.

Pavyzdžiui

- Nukopijuoja `.csv` failų rinkinius iš didelių duomenų į laiko ir erdvinių duomenų saugyklą vizualizacijai.
- Nukopijuoja esamos žemėlapio aprėpties elementus, saugomus erdvinių ir laiko duomenų saugykloje, į reliacinę duomenų saugyklą.

## Skaičiuoti lauko reikšmes |

Apskaičiuoja naujo arba esamo lauko reikšmes ir sukuria sluoksnį jūsų ArcGIS Enterprise turinyje.

Pavyzdžiui

- Pakeiskite esamą lauką, pavadinimu total, kad jame būtų rodoma laukuose total_2016, total_2017 ir total_2018 nurodytų pajamų suma.
- Sukurkite naują lauką, kad galėtumėte suskirstyti pavojaus lygius į kategorijas pagal tokias laukų reikšmes, kaip windspeed ir pollutant.