## Blīvuma aprēķināšana

##

Rīks Aprēķināt blīvumu izveido blīvuma karti no punktu elementiem, izklājot kartē kādas parādības zināmo daudzumu (attēlots kā punktu atribūti). Rezultāts ir slānis ar laukumiem, kas klasificēti no vismazāk blīvā līdz visblīvākajam.

Punktu ievadē katram punktam jāattēlo kāda gadījuma vai incidenta atrašanās vieta, un rezultātu slānim jāattēlo incidentu skaits katrā teritorijā. Lielāka blīvuma vērtība jaunā novietojumā nozīmē, ka šī novietojuma tuvumā ir vēl citi punkti. Daudzos gadījumos rezultātu slāni var interpretēt kā riska virsmu turpmākiem gadījumiem. Piemēram, ja ievades punkti attēlo zibens spērienu izvietojumus, rezultātu slāni var interpretēt kā riska virsmu turpmākiem zibens spērieniem.

Citi šī rīka lietošanas gadījumi ietver:

- Noziegumu blīvuma karšu izveide, lai palīdzētu policijai precīzi izvietot patruļas teritorijās ar augstāko noziedzības līmeni.
- Slimnīcu blīvuma aprēķināšana valstī. Rezultātu slānī būs redzamas teritorijas ar augstu un zemu piekļuves līmeni slimnīcām, un šo informāciju var izmantot, lai izvēlētos jaunu slimnīcu atrašanās vietas.
- Teritoriju ar augstu meža ugunsgrēku riska līmeni noteikšana, pamatojoties uz meža ugunsgrēku vēsturiskajām izcelšanās vietām.
- Apdzīvotu teritoriju, kas atrodas tālu no lielajiem autoceļiem, atrašana, lai izplānotu jaunu autoceļu būvniecību.

## Izvēlēties punktu slāni, no kura aprēķināt blīvumu

Punktu slānis, no kura tiks aprēķināts blīvums.

Papildus slāņa izvēlei kartē varat izvēlēties Pārlūkot slāņus nolaižamā saraksta apakšā, lai saturā atrastu Big Data koplietojuma datu kopu vai elementu slāni.

## Izvēlēties vienu vai vairākus laukus, kurā(os) aprēķināt blīvumu (nav obligāti)

Uzrādiet vienu vai vairākus laukus, kas norāda negadījumu skaitu katrā vietā. Piemēram, ja jums ir punkti, kas attēlo pilsētas, varat izmantot lauku, kurā attēlots pilsētas iedzīvotāju skaits, kā skaita lauku, un rezultātā iegūtajā iedzīvotāju skaita blīvuma slānī būs aprēķināts lielāks iedzīvotāju skaita blīvums to pilsētu tuvumā, kurās ir liels iedzīvotāju skaits.

Punktu skaita blīvums tiks vienmēr aprēķināts. Ja netiek izvēlēts neviens lauks, tiek pieņemts, ka katra vieta parāda atsevišķu skaitu.

## Izvēlēties nodalījuma formu

To nodalījumu forma, kurā tiek apkopoti punkti un izmantoti blīvuma aprēķināšanā.

Lai veiktu analīzi, izmantojot nodalījumu Kvadrāts vai Sešstūris, ir nepieciešama plānota koordinātu sistēma. Varat iestatīt Apstrādes koordinātu sistēmu Analīzes darba vidē. Ja kā jūsu apstrādes koordinātu sistēma nav iestatīta projicētā koordinātu sistēma, jūs saņemsiet pamudinājumu to iestatīt, veicot darbību Analīzes veikšana.

## Izvēlēties nodalījuma lielumu apkopošanai

Izveidoto nodalījumu lielums. Kvadrāta nodalījuma lielums apzīmē kvadrāta augstumu. Sešstūra nodalījuma lielums apzīmē sešstūra augstumu (paralēlo malu).

## Izvēlēties lietojamo blīvuma svaru

Blīvuma aprēķināšanā izmantotais svara veids. Pastāv divas opcijas:

- Viendabīga — tiks aprēķināts teritorijas lielums.
- Kodols — lai piemērotu katram punktam vienmērīgu konisku virsmu, izmanto kodola funkciju.

## Izvēlēties apkārtnes izmēru

Teritorijas lielums, ko izmanto blīvuma aprēķināšanai. Apkārtnes lielumam jāpārsniedz nodalījuma lielums.

## Izvēlēties blīvuma izvades vienību

Vēlamās blīvuma vērtību mērvienības. Pamatojoties uz jūsu profilā norādītām noklusējuma mērvienībām, tiek iestatīti kvadrātkilometri vai kvadrātjūdzes. Ja blīvuma vērtības ir ļoti mazas, varat palielināt teritorijas mērvienības (piemēram, kvadrātmetrus uz kvadrātkilometriem), lai iegūtu lielākas vērtības. Vērtības tikai mērogo rezultātu.

## Aprēķināt blīvumu, izmantojot laika soļus (nav obligāti)

Ja ievades punktu slānī ir aktivizēts laiks, kura veids ir tūlītējs, varat analizēt, lietojot laika soļus. Lietojot laiku, varat iestatīt trīs parametrus:

- Laika soļa intervāls
- Laika soļa atkārtošanas biežums
- Laiks laika soļu līdzināšanai

Iedomājieties, ka dati parādīti gada griezumā, bet jūs vēlaties analizēt, kā laika soli lietojot nedēļu. Lai to paveiktu, nepieciešams iestatīt lauka Laika soļa intervāls vērtību kā `1 nedēļa`.

Iedomājieties, ka dati attēloti gada griezumā, bet jūs vēlaties tos analizēt, lietojot pirmo mēneša nedēļu. Lai to paveiktu, nepieciešams iestatīt lauka Laika soļa intervāls vērtību kā `1 nedēļa`, lauka Laika soļa atkārtošanas biežums vērtību kā `1 mēnesis`, bet lauka Laiks laika soļu līdzināšanai vērtību kā `1. janvāris, 12:00`.

## Laika soļa intervāls

Laika intervāls, ko izmanto laika soļu ģenerēšanai. Laika soļa intervālu var lietot vienu pašu vai kopā ar parametriem Laika soļa atkārtošanas biežums vai Laiks laika soļu līdzināšanai.

Ja vēlaties izveidot laika sektorus, kas notiek katru pirmdienu no plkst. 9:00 līdz 10:00, lauka Laika soļa intervāls vērtībai jābūt `1 stunda`, lauka Laika soļa atkārtošanas biežums vērtībai jābūt `1 nedēļa`, bet lauka Laiks laika soļu līdzināšanai vērtībai jābūt `9:00:00 pirmdienā`.

## Cik bieži atkārtot laika soli

Laika sektora aprēķinam lietotais solis. Laika soļa atkārtošanas biežums var tikt lietots viens pats vai kopā ar parametriem Laika soļa intervāls, Atsauces laiks, vai kopā gan ar parametru Laika soļa intervāls, gan Laiks laika soļu līdzināšanai.

Ja vēlaties izveidot laika sektorus, kas notiek katru pirmdienu no plkst. 9:00 līdz 10:00, lauka Laika soļa intervāls vērtībai jābūt `1 stunda`, lauka Laika soļa atkārtošanas biežums vērtībai jābūt `1 nedēļa`, bet lauka Laiks laika soļu līdzināšanai vērtībai jābūt `9:00:00 pirmdienā`.

## Laiks laika soļu līdzināšanai

Laiks un datums, kas izmantots laika sektoru līdzināšanai. Laika soļu atskaite sāksies un turpināsies atpakaļ no šī laika. Ja nav izvēlēts atsauces laiks, laika solis tiks līdzināts ar 1970. gada 1. janvāri.

Ja vēlaties izveidot laika sektorus, kas notiek katru pirmdienu no plkst. 9:00 līdz 10:00, lauka Laika soļa intervāls vērtībai jābūt `1 stunda`, lauka Laika soļa atkārtošanas biežums vērtībai jābūt `1 nedēļa`, bet lauka Laiks laika soļu līdzināšanai vērtībai jābūt `9:00:00 pirmdienā`.

## SpatialReference (wkid)

Tas ir pagaidu pirmsizlaides parametrs, lai iestatītu apstrādes telpisko atskaiti. Daudziem big data rīkiem nepieciešams apstrādei kā telpisko atskaiti lietot projekcijas koordinātu sistēmu. Pēc noklusējuma rīks lietos ievades koordinātu sistēmu, bet tas pārstās darboties, ja tā ir ģeogrāfisko koordinātu sistēma. Lai iestatītu projekcijas koordinātu sistēmu, ievadiet WKID. Piemēram, Web Mercator jāievada kā `3857`.

## Izvēlēties datu krātuvi

GeoAnalytics rezultāti ir krātuves ArcGIS datu krātuvei, kas tiek parādīts kā elementu slānis Portal for ArcGIS. Vairumā gadījumu rezultāti jāglabā laika un telpas datu krātuvē, kas tiek darīts pēc noklusējuma. Dažos gadījumos noderīga opcija ir saglabāt rezultātus saistītajā datu krātuvē. Iemesli rezultātu glabāšanai saistītajā datu krātuvē:

- Lai izmantotu rezultātus portālu sadarbībā ar portālu.
- Lai aktivizētu sinhronizācijas iespējas ar rezultātiem.

Saistīto datu krātuvi nevajadzētu izmantot tad, ja ir sagaidāms, ka palielināsies GeoAnalytics rezultātu apjoms, kā arī ir vajadzīgs izmantot telpas un laika big data krātuves iespējas, lai rīkotos ar lielu datu apjomu.

## Rezultātu slāņa nosaukums

Šis ir slāņa nosaukums, kas tiks izveidots sadaļā Mans Saturs un pievienots kartei. Noklusējuma nosaukums ir balstīts uz rīka nosaukumu un ievades slāņa nosaukumu. Ja slānis jau pastāv, rīks nedarbosies.

Lietojot Saglabāt rezultātus nolaižamajā sarakstlodziņā, jūs varat norādīt nosaukumu mapē Mans saturs, kur tiks saglabāti rezultāti.