## Samenvatten in

##

Met deze tool worden objecten (en delen van objecten) gevonden die zich binnen de grenzen van gebieden in de eerste invoerlaag bevinden.

- Er is een kaartlaag met stroomgebiedgrenzen en een laag met landgebruikgrenzen, bereken het totale oppervlak aan landgebruik voor elk stroomgebied.
- Er is een kaartlaag met percelen in een provincie en een kaartlaag met stadsgrenzen; maak een samenvatting van de gemiddelde waarde van lege percelen binnen elke stadsgrens.

Als Huidige kaartextent gebruiken is aangevinkt, worden alleen de objecten in de invoerlaag en de samen te vatten kaartlaag geanalyseerd die zichtbaar zijn binnen het huidige kaartextent. Als deze optie niet is aangevinkt, worden alle objecten in de invoerlaag en de samen te vatten kaartlaag geanalyseerd, ook als ze zich buiten het huidige kaartextent bevinden.

## Kies gebiedslaag om andere objecten samen te vatten binnen de grenzen

De gebiedslaag die gebruikt wordt om objecten samen te vatten die binnen de grenzen vallen. U kunt kiezen om samen te vatten binnen een polygoonlaag die u verstrekt of binnen vierkante of zeshoekige bins die worden gegenereerd als de tool wordt uitgevoerd. Bij het genereren van bins, voor Vierkant bepalen het gespecificeerde aantal en de eenheden de hoogte en de lengte van het vierkant. Voor Zeskant bepalen het gespecificeerde aantal en de eenheden de afstand tussen de evenwijdige zijden.

Analyse d.m.v. vier- of zeshoekige bins vereist een geprojecteerd coördinaatsysteem. U kunt het Processing coördinaatsysteem instellen bij Analysis Environments. Als uw processing coördinaatsysteem niet op een geprojecteerd coördinaatsysteem is ingesteld, zal u gevraagd worden het in te stellen wanneer u Analyse uitvoeren kiest.

Naast het kiezen van een laag van uw kaart, kunt u kiezen voor Blader door lagen aan de onderkant van de drop-downlijst om in uw content te zoeken naar een groot gedeeld databestand of objectlaag.

## Kaartlaag kiezen voor samenvatten

Objecten in deze laag die binnen de grenzen van objecten in de invoerlaag vallen, of de hierboven gespecificeerde lagen, worden samengevat.

Naast het kiezen van een laag van uw kaart, kunt u kiezen voor Blader door lagen aan de onderkant van de drop-downlijst om in uw content te zoeken naar een groot gedeeld databestand of objectlaag.

## Kies een afstand om bins te genereren en in te agregeren

De afstand gebruikt om bins te genereren.

Ofwel de Bingrootte voor bins of een Gebiedslaag moet worden ingesteld.

## Aggregeren d.m.v. tijdsdelen (optioneel)

Als de tijd is ingeschakeld op de invoerpuntlaag en het is van het type instant, dan kunt u analyseren met behulp van tijdstappen. Er zijn drie parameters die u kunt instellen als u tijd gebruikt:

- Tijdstapinterval
- Hoe vaak de tijdstap herhaald wordt
- Tijd om de tijdstappen op uit te lijnen

Stel u voor dat uw gegevens een jaar vertegenwoordigen en u wilt ze analyseren met behulp van wekelijkse stapjes. Om dat te doen, moet u Tijdstapinterval instellen op `1 week`.

Stel u voor dat uw gegevens een jaar vertegenwoordigen en u wilt ze analyseren aan de hand van de eerste week van de maand. Om dat te doen moet u Tijdstapinterval instellen op `1 week`, Hoe vaak wordt de tijdstap herhaald op `1 maand` en Tijd om de tijdstappen op uit te lijnen op `1 januari, om 12:00 uur`.

## Tijdsinterval om in te aggregeren

Tijdsinterval gebruikt voor het genereren van tijdstappen. Tijdstapinterval kan alleen worden gebruikt of gebruikt met de Hoe vaak wordt de tijdstap herhaald of Tijd om de tijdstappen op uit te lijnen parameters.

Als u tijdsplitsingen wilt creëren die plaatsvonden op elke maandag van 9:00 uur tot 10:00 uur, dan is Tijdstap `1 uur`, Hoe vaak wordt de tijdstap herhaald is `1 week` en Tijd om de tijdstappen op uit te lijnen is `9:00 uur op maandag`.

## Tijdstap om in te agregeren

De stap gebruikt voor het berekenen van een tijdsplitsing. Hoe vaak wordt de tijdstap herhaald kan alleen worden gebruikt of met Tijdstapinterval met Referentietijd of met beide Tijdstapinterval en Tijd om de tijdstappen op uit te lijnen.

Als u tijdsplitsingen wilt creëren die plaatsvonden op elke maandag van 9:00 uur tot 10:00 uur, dan is Tijdstap `1 uur`, Hoe vaak wordt de tijdstap herhaald is `1 week` en Tijd om de tijdstappen op uit te lijnen is `9:00 uur op maandag`.

## Referentietijd gebruikt om tijdsplakken op af te stemmen

De datum en tijd gebruikt om tijdsplakken op af te stemmen Tijdstap start vanaf en gaat verder terugwaarts naar deze tijd. Als er geen referentietijd wordt geselecteerd, zal de tijdstap uitlijnen op 1 januari 1970.

Als u tijdsplitsingen wilt creëren die plaatsvonden op elke maandag van 9:00 uur tot 10:00 uur, dan is Tijdstap `1 uur`, Hoe vaak wordt de tijdstap herhaald is `1 week` en Tijd om de tijdstappen op uit te lijnen is `9:00 uur op maandag`.

## Statistieken toevoegen (optioneel)

U kunt statistieken berekenen over objecten die zijn samengevat. Op numerieke velden kunt u het volgende berekenen:

- Count—Berekent het aantal non-nulwaarden. Kan gebruikt worden op numerieke velden of strings. De telling van [nul, 0, 2] is 2.
- Som—De som van numerieke waarden in een veld. De som van [nul, nul, 3] is 3.
- Gemiddelde—Het gemiddelde van numerieke waarden. Het gemiddelde van [0, 2, nul] is 1.
- Min—De minimumwaarde van een numeriek veld. Het minimum van [0, 2, nul] is 0.
- Max—De maximumwaarde van een numeriek veld. De maximumwaarde van [0, 2, nul] is 2.
- Bereik—Het bereik van een numeriek veld. Dit wordt berekend als de minimumwaarden afgetrokken van de maximumwaarde. Het bereik van [0, nul, 1] is 1. Het bereik van [nul, 4] is 0.
- Variantie—De variantie van een numeriek veld in een track. De variantie van [1] is nul. De variantie van [null, 1,1,1] is 1.
- Standaarddeviatie—De standaarddeviatie van een numeriek veld. De standaarddeviatie van [1] is nul. De standaarddeviatie van [null, 1,1,1] is 1.

Op stringvelden kunt u het volgende berekenen:

- Telling—Het aantal non-nul strings.
- Elke—Deze statistiek is een willekeurig voorbeeld van een stringwaarde in het gespecificeerde veld.

Alle statistieken worden berekend op nonnull waarden. De resultaatlaag zal een nieuw veld bevatten voor elke statistiek die wordt berekend. Andere statistieken kunnen worden toegevoegd door een attribuut en statistiek te kiezen.

In aanvulling op deze statistieken worden evenredige statistieken berekend op basis van alle numerieke velden:

- Telling—De telling van elk veld vermenigvuldigd met de proportie van de samenvattingslaag binnen de polygonen.
- Som—De som van gewogen waarden in elk veld. Waarbij het toegepaste gewicht het aandeel is van de samenvattingslaag binnen de polygonen.
- Gemiddelde—Het gewogen gemiddelde van waarden in elk veld. Waarbij het toegepaste gewicht het aandeel is van de samenvattingslaag binnen de polygonen.
- Min—Het minimum van gewogen waarden in elk veld. Waarbij het toegepaste gewicht het aandeel is van de samenvattingslaag binnen de polygonen.
- Max—Het maximum van gewogen waarden in elk veld. Waarbij het toegepaste gewicht het aandeel is van de samenvattingslaag binnen de polygonen.
- Reeks—Het verschil tussen de maximale en minimale gewogen waarden.

Afhankelijk van de objecttypes die u samenvat, worden het totale aantal van dichtstbijzijnde punten, totale lengte van lijnen of totale oppervlakte berekend.

## Ruimtelijke referentie (wkid)

Dit is een tijdelijke parameter voor prerelease om de verwerkende ruimtelijke referentie in te stellen. Veel big data-tools vereisen dat er een geprojecteerd coördinatensysteem wordt gebruikt als ruimtelijke referentie voor verwerking. Standaard gebruikt de tool het invoercoördinaatsysteem maar zal falen als het een geografisch coördinaatsysteem is. Voer de WKID in om een ​​geprojecteerd coördinaatsysteem in te stellen. Bijvoorbeeld Web Mercator worden ingevoerd als `3857`.

## Datastore kiezen

GeoAnalytische resultaten worden opgeslagen in een ArcGIS Data Store en weergegeven als een objectlaag in Portal for ArcGIS. In de meeste gevallen moeten de resultaten worden opgeslagen in de spatiotemporele data-opslag en dit is de standaardinstelling. In sommige gevallen is het opslaan van de resultaten in de relationele data-opslag een goede optie. Hier volgen redenen waarom u resultaten zou willen opslaan in een relationele data-opslag:

- Om uw resultaten te gebruiken voor portaalsamenwerking.
- Om synchronisatiemogelijkheden met uw resultaten mogelijk te maken.

U moet geen gebruik maken van een relationele data-opslag als u verwacht dat uw GeoAnalytics-resultaten toenemen en u wilt profiteren van de mogelijkheden van de spatiotemporele big data-opslag om grote hoeveelheden gegevens te verwerken.

## Resultaat laagnaam

Dit is de naam van de kaartlaag die in Mijn Content wordt gemaakt en aan de kaart wordt toegevoegd. De standaardnaam is gebaseerd op de toolnaam en de naam van de invoerlaag. Als de laag al bestaat, zal de tool falen.

Als u in de vervolgkeuzelijst Resultaat opslaan gebruikt, kunt u de naam opgeven van een map in Mijn Content waarin het resultaat wordt opgeslagen.