## लेयर्स ओवरले करें

##

ओवरले करना दो या अधिक लेयर्स को एक अकेली लेयर में मिलाता है। मानचित्रों के एक समूह पर गौर करके आप समूह में सभी किस्म की जानकारी वाला एक एकल मानचित्र तैयार करने की सोच सकते हैं। ओवरले रेखा कार्य के किसी विलय से कहीं बढ़कर है; ओवरले में हिस्सा लेने वाले फीचर्स के सभी विशेषताएं अंतिम उत्पाद तक पहुँचते हैं। भूगोल के सर्वाधिक मूल प्रश्नों का उत्तर देने में ओवरले का उपयोग होता है, "किसके के शीर्ष पर क्या है?" उदहारण के लिए:

- 100-वर्ष के बाढ़क्षेत्र के दायरे में कौनसे पार्सल हैं? (दायरे में, शीर्ष पर होना कहने का बस एक दूसरा तरीका है।)
- कौनसे देशों के दायरे में कौनसी सड़कें हैं?
- कौनसी मृदा किस्म पर ज़मीन का क्या उपयोग हो रहा है?
- छोड़े गए सैनिक ठिकानों के दायरे में कौनसे कुएं हैं?

यदि वर्तमान मानचित्र स्तर का उपयोग करें चयनित है, तो इनपुट एवं ओवरले लेयर में केवल वही फीचर्स ओवरले होंगे, जो वर्तमान मानचित्र स्तर में दृश्यमान हों। यदि चयनित नहीं है, तो इनपुट एवं ओवरले लेयर दोनों में सभी फीचर्स ओवरले किए जाएँगे, भले ही वे वर्तमान मानचित्र सीमा से बाहर हों।

## इनपुट लेयर चुनें

बिंदु, रेखा, या क्षेत्र लेयर ओवरले हो जाएगी।

अपने मानचित्र से एक लेयर को चुनने के अलावा, आप चुन सकते हैं जीवंत एटलस विश्लेषण लेयर को चुनें या विश्लेषण लेयर चुनें जो ड्राप डाउन सूचि के अंत में पाई जाती है। यह एक गैलरी खोलता है जिसमें लेयरों का एक संग्रह होता है जो कई विश्लेषणों के लिए उपयोगी होता है।

## ओवरले लेयर चुनें

इनपुट लेयर पर ओवरले होनेवाली लेयर।

अपने मानचित्र से एक लेयर को चुनने के अलावा, आप चुन सकते हैं जीवंत एटलस विश्लेषण लेयर को चुनें या विश्लेषण लेयर चुनें जो ड्राप डाउन सूचि के अंत में पाई जाती है। यह एक गैलरी खोलता है जिसमें लेयरों का एक संग्रह होता है जो कई विश्लेषणों के लिए उपयोगी होता है।

## ओवरले विधि चुनें

ओवरले विधि यह परिभाषित करती है इनपुट लेयर और ओवरले लेयर कैसे जोड़ी जाती हैं।

- इंटरसेक्ट—परिणाम में ओवरले लेयर में केवल वही फीचर्स या फीचर्स के हिस्से होंगे, जो इनपुट लेयर में फीचर्स पर ओवरले हों। रेखा या क्षेत्र फीचर्स इंटरसेक्ट करते समय, आपके पास वांछित आउटपुट के रूप में फीचर्स की किस्में निर्दिष्ट करने का विकल्प है।

  बिंदुओं से बिंदु |  |
  रेखाओं से बिंदु |  |
  क्षेत्रों से बिंदु |  |
  रेखाओं से रेखाएं |  |
  क्षेत्रों से रेखाएं |  |
  क्षेत्रों से क्षेत्र |  |

- यूनियन—परिणाम में इनपुट लेयर एवं ओवरले लेयर, दोनों के फीचर्स होंगे। यूनियन विकल्प तभी उपलब्ध है यदि इनपुट लेयर एवं ओवरले लेयर, दोनों में क्षेत्र फीचर्स हों।
- मिटाएँ— परिणाम में ओवरले लेयर में वे फीचर्स या फीचर्स के हिस्से होंगे, जो इनपुट लेयर में क्षेत्रों के साथ ओवरले न हों। ओवरले लेयर में क्षेत्र, रेखा, या बिंदु फीचर्स हो सकते हैं।

यदि वर्तमान मानचित्र स्तर का उपयोग करें चयनित है, तो इनपुट एवं ओवरले लेयर में केवल वही फीचर्स ओवरले होंगे, जो वर्तमान मानचित्र स्तर में दृश्यमान हों। यदि चयनित नहीं है, तो इनपुट एवं ओवरले लेयर दोनों में सभी फीचर्स ओवरले किए जाएँगे, भले ही वे वर्तमान मानचित्र सीमा से बाहर हों।

## परिणामी लेयर का नाम

यह लेयर का नाम है जो मेरी सामग्री में बनाई जाएगी और मानचित्र में शामिल की जाएगी। इसमें ओवरले लेयर की तरह ही फीचर किस्म (क्षेत्र, रेखाएं, या बिंदु) होती है। मूल नाम ओवरले विधि एवं इनपुट लेयर नाम पर आधारित होता है। यदि लेयर पहले से मौजूद हो, तो आपको दूसरा नाम बताने को कहा जाएगा।

इसमें सहेजें ड्राप-डाउन बॉक्स का उपयोग करके, आप मेरी सामग्री में एक फोल्डर का नाम निर्दिष्ट कर सकते हैं, जहां परिणामों को सहेजा जाएगा।।