GeoAnalytics répartit les tâches d’analyse sur votre instance d’ArcGIS GeoAnalytics Server. Vous pouvez ainsi analyser plus rapidement davantage de données en exploitant la puissance de plusieurs ordinateurs. Les outils suivants sont actuellement disponibles :

- Agréger les points
- Entités jointes
- Reconstruire les pistes
- Synthétiser les attributs
- Synthétiser - A l'intérieur
- Detect Incidents (Détecter les incidents)
- Rechercher des emplacements similaires
- Calculer la densité
- Trouver des points chauds
- Créer des zones tampon
- Copier dans le stockage des données
- Calculate Field (Calculer un champ)
- Geocode Locations from Table (Géocoder des emplacements à partir d’une table)

GeoAnalytics sert principalement à analyser des données volumineuses en s’intéressant particulièrement aux modèles spatiaux et temporels.

## Synthétiser les données

Le jeu d'outils Synthétiser les données contient des outils qui permettent de calculer les nombres totaux, les longueurs, les surfaces et les statistiques descriptives élémentaires des entités et de leurs attributs au sein des surfaces ou à proximité d'autres entités.

- Agréger les points permet de calculer des statistiques concernant les points qui se trouvent au sein de surfaces ou de groupes spécifiés.
- Entités jointes permet de calculer des statistiques concernant des entités qui partagent une relation spatiale, temporelle ou attributaire avec d'autres entités.
- Reconstruire les pistes permet de calculer des statistiques concernant des points ou des polygones qui appartiennent à la même piste et reconstitue des entrées en pistes.
- Synthétiser les attributs permet de calculer des statistiques concernant des données tabulaires ou d'entité qui partagent des attributs.
- Synthétiser - A l'intérieur permet de calculer des statistiques des entités surfaciques et de leurs attributs qui se superposent.

## Agréger des points |

A l'aide d'une couche d'entités ponctuelles et d'une couche d'entités surfaciques ou de groupes définis par une distance spécifiée, cet outil détermine les points qui se trouvent dans chaque surface ou groupe et calcule les statistiques concernant tous les points au sein de chaque surface ou groupe. Vous pouvez également appliquer des tranches horaires avec cet outil.

Par exemple

- Etant donné les emplacements des points des délits, comptabilise le nombre de délits par comté ou autre secteur administratif.
- Recherche les revenus mensuels les plus élevés et les plus faibles des franchises à l'aide de groupes de 10 km.

## Joindre des entités |

A l'aide des couches d'entités ou des données tabulaires, vous pouvez joindre des entités et des enregistrements en fonction des relations spécifiques entre les couches ou tables en entrée. Les jointures sont déterminées par des relations spatiales, temporelles et attributaires et des résumés statistiques peuvent être calculés.

Par exemple

- Pour les emplacements des points des délits avec une heure, l'outil joint les données de criminalité à elles-mêmes, en spécifiant une relation spatiale des crimes à moins d'un kilomètre les uns des autres, afin de déterminer si une séquence de crimes proches les uns des autres a lieu dans l'espace et le temps.
- Pour une table de codes postaux avec des informations démographiques et des entités surfaciques représentant des bâtiments résidentiels, l’outil joint les informations démographiques aux résidences afin que chaque résidence dispose des informations.

## Reconstruire les pistes |

A l'aide d'une couche temporelle d'entités ponctuelles ou surfaciques qui représentent un `instant` donné dans le temps, cet outil détermine quelles entités en entrée appartiennent à une piste et trie les entrées séquentiellement dans le temps. Des statistiques peuvent être calculées pour les entités en entrée au sein de chaque piste.

Par exemple

- Pour les emplacements des points et les mesures horaires de l'ouragan, l'outil calcule la vitesse moyenne du vent et la pression éolienne maximale de l'ouragan.
- Utilisez les mesures GPS des navires pour reconstruire les trajets des navires en tant que lignes.

## Synthétiser les attributs |

A l'aide de données d'entité ou de données tabulaires, cet outil synthétise les statistiques de champs spécifiques.

Par exemple

- Pour l'emplacement des épiceries avec un champ COMPANY_NAME, synthétise les points de vente en fonction du nom de la société pour déterminer les statistiques de chaque société.
- Pour une table d'épiceries avec des champs COMPANY_NAME et COUNTY, synthétise les magasins en fonction du nom de la société et du comté pour déterminer les statistiques de chaque société au sein de chaque comté.

## Synthétiser - A l'intérieur |

Recherche les surfaces (et les parties de surfaces) qui recouvrent deux couches et calcule les statistiques concernant le chevauchement.

Par exemple

- En prenant une couche de zones de bassin versant et une couche de zones d'utilisation du sol par type d'utilisation du sol, calculez la superficie totale du type d'utilisation du sol pour chaque bassin versant.
- En prenant une couche de parcelles dans un comté et une couche de limites de ville, résumez la valeur moyenne des parcelles vacantes au sein de chaque ville.

## Rechercher des emplacements

Ces outils permettent d'identifier les surfaces qui répondent à un certain nombre de critères que vous définissez.

- Detect Incidents (Détecter les incidents) fonctionne avec des couches temporelles pour déterminer quelles entités répondent à une condition spécifiée.
- Geocode Locations from Table (Géocoder des emplacements à partir d’une table) convertit les adresses en coordonnées.
- L'outil Rechercher des emplacements similaires recherche les emplacements les plus similaires à un ou plusieurs emplacements de référence, sur la base des critères que vous définissez.

## Détecter les incidents |

Cet outil fonctionne avec une couche temporelle de points, de lignes, de surfaces ou de tables qui représente un instant donné dans le temps. À l’aide d’entités organisées de manière séquentielle, appelées pistes, cet outil détermine quelle entités sont des incidents d’intérêt. Les incidents sont déterminés par des conditions que vous spécifiez.

Par exemple

- Détectez des mesures d’ouragans qui sont des ouragans de catégorie 4 en fonction d’un attribut de vitesse du vent.
- En utilisant les mesures GPS du mouvement du navire avec un champ représentant la vitesse du navire, recherchez les mesures supérieures à 1,5 fois la moyenne des cinq mesures précédentes.

## Géocoder des emplacements à partir d'une table |

Convertit des adresses en coordonnées. Utilisez cet outil sur les tables de partage de fichiers Big Data.

## Rechercher des emplacements similaires |

Selon les critères que vous spécifiez, l'outil Rechercher des emplacements similaires mesure la similarité entre les emplacements figurant dans votre couche de recherche de candidats et un ou plusieurs emplacements de référence.

Par exemple

- Recherche les dix magasins les plus similaires en examinant le nombre d'employés et les ventes annuelles.
- Recherche les 100 villes les plus similaires en examinant la relation entre la population, la croissance annuelle et les recettes fiscales.

## Analyser la répartition spatiale

Ces outils vous permettent d'identifier, de quantifier et de visualiser les modèles spatiaux dans vos données.

- L'outil Calculer la densité sélectionne des quantités connues de certains phénomènes et les répartit sur la carte.
- Trouver des points chauds identifie les agrégations statistiquement significatives dans le modèle spatial de vos données.

## Calculer la densité |

L'outil Calculer la densité crée une carte de densité à partir d'entités ponctuelles en répartissant des quantités connues de certains phénomènes (représentés sous forme d'attributs des points) sur la carte. Le résultat est une couche de surfaces représentant la densité.

Par exemple

- Calcul des densités des hôpitaux au sein d'un comté. La couche de résultat affiche les zones dont l'accessibilité aux hôpitaux est élevée ou faible et ces informations peuvent servir à choisir où implanter de nouveaux hôpitaux.
- Identification des zones présentant de forts risques d'incendies forestiers en fonction des emplacements historiques des incendies forestiers.
- Localisation des communautés qui se trouvent à l'écart des principaux axes routiers en vue de planifier la construction de nouvelles routes.

## Rechercher les points chauds |

L'outil Rechercher les points chauds détermine si le modèle spatial de vos données présente des agrégations statistiquement significatives.

- Vos points (délits, arbres, accidents de la circulation) sont-ils réellement agrégés ? Comment en être certain ?
- Avez-vous vraiment découvert un hot spot statistiquement significatif (dépenses, mortalité infantile, résultats d'examens élevés homogènes) ou votre carte donnerait-elle des résultats différents en modifiant sa symbolisation ?

L'outil Rechercher les points chauds vous aide à trouver la réponse à ces questions en toute confiance.

## Utiliser la proximité

Ces outils permettent de répondre à l'une des questions les plus fréquentes en matière d'analyse spatiale : Qu'est-ce qui se trouve à proximité de quoi ?

- Créer des zones tampon permet de créer des surfaces à une distance donnée des entités.

## Créer des zones tampon |

Une zone tampon est une surface qui couvre une distance donnée à partir d'une entité ponctuelle, linéaire ou surfacique.

Par exemple

- A l'aide d'entités de rivière linéaires, bufférise chaque rivière de 50 fois la largeur de la rivière pour proposer une limite riveraine.
- Etant donné des surfaces représentant des comtés, bufférise chaque comté de 200 miles nautiques pour déterminer la limite maritime.

## Gérer les données

Ces outils permettent de gérer au quotidien les données géographiques et tabulaires.

- Calculate Field (Calculer un champ) crée un nouveau champ ou modifie un champ existant et crée une nouvelle couche dans vos contenus.
- Copy to Data Store (Copier dans le stockage des données) copie des données dans votre instance ArcGIS Data Store et crée une couche dans vos contenus.

## Copier dans le stockage des données |

Copie une couche d’entités en entrée ou une table dans un ArcGIS Data Store et crée une couche dans vos contenus dans ArcGIS Enterprise.

Par exemple

- Copie une collection de fichiers `.csv` d’un partage de fichiers Big Data dans le stockage des données spatio-temporelles à des fins de visualisation.
- Copie les entités de l'étendue actuelle de la carte qui sont stockées dans le stockage des données spatio-temporelle vers le stockage des données relationnelles.

## Calculer un champ |

Calcule les valeurs d’un champ nouveau ou existant et crée une couche dans vos contenus dans ArcGIS Enterprise.

Par exemple

- Modifie un champ existant nommé total pour qu’il indique la somme des recettes des champs total_2016, total_2017 et total_2018.
- Crée un nouveau champ pour catégoriser les niveaux de danger sur des valeurs de champs telles que windspeed et pollutant.