## भीतर सार-संग्रह करें

##

यह उपकरण वे फीचर्स (और फीचर्स के हिस्से) पता लगाता है, जो पहली इनपुट लेयर में क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर हों। उदहारण के लिए:

- जलविभाजक सीमाओं की लेयर तथा भू-उपयोग किस्म द्वारा भू-उपयोग सीमाओं की लेयर मिलने पर, हरेक जलविभाजक हेतु भू-उपयोग किस्म के कुल एकड़-क्षेत्र की गणना करना।
- किसी काउंटी में पार्सलों की लेयर तथा नगर सीमाओं की लेयर मिलने पर, हरेक नगर सीमा में रिक्त पार्सलों का औसत मान सारांशित करना।

यदि वर्तमान मानचित्र स्तर का उपयोग करें चयनित है, तो इनपुट लेयर और सारांशित लेयर में केवल उन फीचर्स का विश्लेषण किया जाएगा, जो वर्तमान मानचित्र स्तर में दृश्यमान हों। यदि अचयनित है, तो इनपुट लेयर और सारांशित लेयर दोनों में सभी फीचर्स का विश्लेषण किया जाएगा, चाहे वे वर्तमान मानचित्र स्तर के बाहर हों।

## अपनी सीमाओं के भीतर अन्य फीचर्स संक्षिप्त करने के लिए क्षेत्र लेयर चुनें

क्षेत्र लेयर जिसका उपयोग उन फीचर्स को सारांशित करने के लिए किया जाएगा जो उसकी सीमाओं में होंगे।

आप एक क्षेत्र लेयर के बीच में चुन सकते हैं जिसे आप उपलब्ध कराते हैं या उपकरण के चालू होने के समय बिन सृजित होते हैं। डिब्बे सृजित होते समय, वर्ग के लिए, निर्दिष्ट संख्या तथा यूनिट वर्ग की ऊंचाई और लंबाई सुनिश्चित करती हैं। षट्भुजके लिए, निर्दिष्ट संख्या तथा यूनिट समान्तर पक्षों के बीच की दूरी सुनिश्चित करती हैं।

अपने मानचित्र से एक लेयर को चुनने के अलावा, आप चुन सकते हैं जीवंत एटलस विश्लेषण लेयर को चुनें या विश्लेषण लेयर चुनें जो ड्राप डाउन सूचि के अंत में पाई जाती है। यह एक गैलरी खोलता है जिसमें लेयरों का एक संग्रह होता है जो कई विश्लेषणों के लिए उपयोगी होता है।

## सारांशित करने हेतु लेयर चुनें

उपर्युक्त इनपुट लेयर में फीचर्स की सीमाओं में आनेवाले इस लेयर के फीचर्स सारांशित किए जाएंगे।

अपने मानचित्र से एक लेयर को चुनने के अलावा, आप चुन सकते हैं जीवंत एटलस विश्लेषण लेयर को चुनें या विश्लेषण लेयर चुनें जो ड्राप डाउन सूचि के अंत में पाई जाती है। यह एक गैलरी खोलता है जिसमें लेयरों का एक संग्रह होता है जो कई विश्लेषणों के लिए उपयोगी होता है।

## सारांशित करने हेतु लेयर से आंकड़े जोड़ें

आप फीचर्स की सीमाओं में रहने वाले बिंदुओं के सांख्यिक विशेषताओं हेतु आंकड़ों की वैकल्पिक रूप से गणना कर सकते हैं।

बिंदुओं की गणना का चेक बॉक्स, यदि जांचा जाए, तो वह हरेक क्षेत्र सीमा में बिंदुओं की कुल संख्या की गणना करेगा। इसके अलावा, आप हरेक क्षेत्र सीमा में रहने वाले बिंदुओं के सांख्यिक विशेषताओं के आंकड़ों की गणना कर सकते हैं।

- योग—निर्दिष्ट फील्ड हेतु कुल मान।
- औसत— निर्दिष्ट फील्ड हेतु औसत या औसत मान।
- न्यूनांक—निर्दिष्ट फील्ड में लघुतम मान।
- उच्चांक—निर्दिष्ट फील्ड में अधिकतम मान।
- मानक परिवर्तन—निर्दिष्ट फील्ड में मानक परिवर्तन के मान।

## कहीं से आंकड़े जोड़ना

आप सारांशित होने योग्य रेखाओं के सांख्यिक विशेषताओं हेतु आंकड़ों की वैकल्पिक रूप से गणना कर सकते हैं।

रेखाओं की कुल लंबाई का चेक बॉक्स, यदि चयनित हो , तो वह हरेक क्षेत्र सीमा में रेखाओं की कुल लंबाई की गणना करेगा। इसके अलावा, आप हरेक क्षेत्र सीमा में रहने वाली रेखाओं के सांख्यिक विशेषताओं के आंकड़ों की गणना कर सकते हैं।

- योग—निर्दिष्ट फील्ड हेतु कुल मान।
- औसत— निर्दिष्ट फील्ड हेतु औसत या औसत मान।
- न्यूनांक—निर्दिष्ट फील्ड में लघुतम मान।
- उच्चांक—निर्दिष्ट फील्ड में अधिकतम मान।
- मानक परिवर्तन—निर्दिष्ट फील्ड में मानक परिवर्तन के मान।

## कहीं से आंकड़े जोड़ना

आप सारांशित होने योग्य क्षेत्रों के सांख्यिक विशेषताओं हेतु आंकड़ों की वैकल्पिक रूप से गणना कर सकते हैं।

कुलयोग के उपयोग का चेक बॉक्स, यदि जांचा जाए, तो वह पहली इनपुट लेयर की हरेक क्षेत्र सीमा में फीचर्स के कुल क्षेत्र की गणना करेगा। इसके अलावा, आप हरेक क्षेत्र सीमा में रहने वाले फीचर्स के सांख्यिक विशेषताओं के आंकड़ों की गणना कर सकते हैं।

- योग—निर्दिष्ट फील्ड हेतु कुल मान।
- औसत— निर्दिष्ट फील्ड हेतु औसत या औसत मान।
- न्यूनांक—निर्दिष्ट फील्ड में लघुतम मान।
- उच्चांक—निर्दिष्ट फील्ड में अधिकतम मान।
- मानक परिवर्तन—निर्दिष्ट फील्ड में मानक परिवर्तन के मान।

## कहीं से आंकड़े जोड़ना

आपके द्वारा सारांशित करने हेतु लेयर चुनने पर, आप सारांशित होने योग्य बिंदुओं, रेखाओं, या क्षेत्रों के सांख्यिक विशेषताओं हेतु आंकड़ों की वैकल्पिक रूप से गणना कर सकते हैं।

- योग—निर्दिष्ट फील्ड हेतु कुल मान
- औसत— निर्दिष्ट फील्ड हेतु औसत या औसत मान
- न्यूनांक—निर्दिष्ट फील्ड में लघुतम मान
- उच्चांक—निर्दिष्ट फील्ड में अधिकतम मान
- मानक परिवर्तन—निर्दिष्ट फील्ड में मानक परिवर्तन के मान

आपके द्वारा सारांशित होने वाले फीचर्स की किस्मों के आधार पर, आप बिंदुओं की कुल संख्या, रेखाओं की कुल लंबाई, या कुल क्षेत्र की गणना कर सकते हैं।

## समूह बनाने हेतु फील्ड चुनें

यह फीचर्स सारांशित करने का एक गुणहै, जिसका आप हरेक अकेले विशेषता मान हेतु आंकड़ों की अलग से गणना करने में उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, पहली इनपुट लेयर में शहर की सीमाएं हैं और सारसंग्रह फीचर्स पार्सल हैं। पार्सलों के विशेषताओं में से एक है अवस्था जिसके दो मान हैं: रिक्त एवं भरा हुआ। शहरों की सीमाओं में रिक्त एवं भरे हुए पार्सलों के कुल क्षेत्र की गणना करने हेतु, समूहबद्ध विशेषता के रूप में अवस्था का उपयोग करें। हरेक समूह हेतु आंकड़े, तथा हरेक क्षेत्रा सीमा में फीचर्स की संख्या, परिणाम लेयर के पॉपाअप में प्रदर्शित होंगे।

## अल्पसंख्या, बहुसंख्या जोड़ें

आपके कोई समूहकारी फील्ड चुनने पर यह चेकबॉक्स सक्रिय होता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि हरेक समूह में कौनसे विशेषता मान, पहली इनपुट लेयर की हरेक सीमा में अल्पसंख्या (न्यूनतम प्रचुर) या बहुसंख्या (अधिकतम प्रचुर) हैं, तो अल्पसंख्या, बहुसंख्या जोड़ें चुनें। जब आप अल्पसंख्या, बहुसंख्या जोड़ें चुनते हैं, तो आपकी परिणाम लेयर में दो नयी फील्ड जुड़ जाती हैं। यदि आप प्रतिशत जोड़ें चुनते हैं, तो हरेक समूह में अल्पसंख्या और बहुसंख्या विशेषता मानों के प्रतिशतों वाली परिणाम लेयर में दो नयी फील्ड जुड़ जाती हैं।

- यदि आप बिंदु सारांशित करते हैं, तो इनपुट क्षेत्र लेयर में हरेक आबद्ध क्षेत्र के भीतर बिंदुओं की संख्या के आधार पर अल्संख्या एवं बहुसंख्या मानों की गणना होती है।
- यदि आप रेखाएं सारांशितसारांशित करते हैं, तो इनपुट क्षेत्र लेयर में हरेक आबद्ध क्षेत्र के भीतर रेखाओं की लंबाई के आधार पर अल्संख्या एवं बहुसंख्या मानों की गणना होती है।
- यदि आप क्षेत्र सारांशितसारांशित करते हैं, तो इनपुट क्षेत्र लेयर में हरेक आबद्ध क्षेत्र के भीतर क्षेत्रों के आधार पर अल्संख्या एवं बहुसंख्या मानों की गणना होती है।

## प्रतिशत जोड़ें

आपके द्वारा समूह-आधारित फील्ड चुनने पर यह चेक बॉक्स सक्रिय होता है। प्रतिशत जोड़ना चुनें यदि आप हरेक समूह में हरेक गुण मान का प्रतिशत जानना चाहते हैं। हरेक समूह में हरेक गुण मान के प्रतिशत वाली परिणाम तालिका में एक नई फील्ड जुड़ जाती है। यदि अल्पसंख्या, बहुसंख्या जोड़ें भी चयनित है, तो हरेक समूह में अल्पसंख्या एवं बहुसंख्या गुण मान के प्रतिशत वाली परिणाम लेयर में दो अतिरिक्त फील्ड जुड़ी जाती हैं।

## परिणामी लेयर का नाम

यह उस लेयर का नाम है जो मेरी सामग्री में बनाई जाएगी और मानचित्र में जोड़ी जाएगी। इसका मूल नाम उपकरण के नाम और इनपुट लेयर के नाम पर आधारित है। यदि लेयर पहले से मौजूद हो, तो आपसे दूसरा नाम देने को कहा जाएगा।

इसमें सहेजें ड्राप-डाउन बॉक्स का उपयोग करके, आप मेरी सामग्री में एक फोल्डर का नाम निर्दिष्ट कर सकते हैं, जहां परिणामों को सहेजा जाएगा।।