## 入口網站分析環境設定

##

Portal for ArcGIS 和 ArcGIS Online 中分析的環境設定。

## 覆寫結果圖層

用來覆寫現有圖層的選項。勾選後，若內容中存在同名的圖層，則會覆寫該圖層。

- 勾選 - 若內容中存在同名的圖層，則會覆寫該圖層。輸出將具有輸入的相同座標系統。
- 取消勾選 - 如果提供的結果圖層名稱已存在，則會發生錯誤，且必須先重命名結果圖層才能執行工具。這是預設情況。

## 執行分析後關閉分析 widget

在處理工具時，用來維持開啟和啟用分析對話方塊的選項。此設定能讓您輕易修改分析參數，同時讓先前的分析工作繼續執行。分析是一個反覆的程序，且藉由維持工具對話方塊開啟，能讓您輕鬆變更參數並重新執行分析。

- 勾選 - 分析工具視窗將關閉，且焦點將回到目錄。這是預設值
- 取消勾選 - 分析工具視窗將維持開啟和啟用。

## 將分析結果儲存為託管圖徵圖層

用來指定透過分析建立的結果圖層為圖徵集合或託管圖徵圖層的選項。

- 已勾選 - 分析結果將建立託管圖徵圖層，並在內容中建立項目。這是預設情況。
- 取消勾選 - 分析結果將建立圖徵集合。

## 輸出座標系統

點陣分析的環境設定，可用來定義結果圖層的座標系統。

- 與輸入相同 - 分析結果將位於輸入所在的相同座標系統中。這是預設情況。
- 依照指定 - 選擇分析結果的座標系統。選擇此選項後，從已知座標系統清單中按一下要選擇的地球圖示，或在提供的方塊中新增空間參考 WKID。
- 圖層 <name> - 在 Web 地圖中選擇現有的圖層，以便用來決定分析結果的座標系統。

## 正在處理座標系統

GeoAnalytics 的環境設定，用來決定分析在執行期間將使用的座標系統。

對於 GeoAnalytics，部分分析需要在投影的座標系統中進行處理。已實作資料或線性單位分級的任何工具都需要投影的座標系統。

- 與輸入相同 - 將在輸入所在的相同座標系統中處理分析。這是預設情況。
- 依照指定 - 選擇要處理分析的座標系統。選擇此選項後，從已知投影座標系統清單中按一下要選擇的地球圖示，或在提供的方塊中新增空間參考 WKID。
- 圖層 <name> - 從 Web 地圖選擇現有的圖層。所選圖層的座標系統將用來決定座標系統，後者將用來處理分析。

## 範圍

環境設定，用來決定分析在執行期間將使用的範圍或邊界。將在分析中使用完全位於指定範圍內的所有輸入圖徵，或與指定範圍相交的所有輸入圖徵。

- 預設值 - 使用工具提供的範圍。
- 依照指定 - 手動輸入座標以定義範圍。
- 圖層 <name> - 從 Web 地圖選擇現有的圖層。所選圖層的空間範圍將用來決定範圍，後者將用來處理分析。

## 捕捉光柵

執行點陣分析時，設定將調整輸出點陣圖層範圍的 對齊點陣環境，使其符合指定的 對齊點陣圖層的儲存格對齊。

## 儲存格大小

執行點陣分析時，此環境會設定將用來建立輸出點陣圖層的儲存格大小或解析度。預設的輸出解析度由輸入點陣圖層的最大儲存格大小所決定。

- 輸入的最小值 - 使用所有輸入圖層的最小儲存格大小。
- 輸入的最大值 - 使用所有輸入圖層的最大儲存格大小。這是預設情況。
- 依照指定 - 指定用來設定儲存格大小的數值。如果選擇此設定，則預設值為 1。
- 圖層 <name> - 將儲存格大小設定為選擇的點陣圖層。

## 面罩

執行點陣分析時，使用 遮罩環境來指定將用來定義感興趣區域的圖層。分析操作只會考量分析遮罩中的儲存格。

- 遮罩可為點陣或圖徵圖層。
- 如果分析遮罩是點陣，則會考量具有值的所有儲存格以定義遮罩。會將遮罩點陣中的 NoData 儲存格視為位於遮罩外部，並且在分析結果圖層中將是 NoData。
- 如果分析遮罩是圖徵圖層，會在內部將其轉換成點陣加以執行。因此，請務必針對分析適當地設定 和 。

## ArcGIS Data Store

GeoAnalytic 結果是儲存於 ArcGIS Data Store，並作為 Portal for ArcGIS 中的圖徵圖層公開。在大多數情況下，必須在時空資料儲存庫中儲存結果。這是預設情況。在下列情況下，您可能想要在關聯式資料儲存庫中儲存結果：

- 在入口網站之間的協同作業中使用您的結果。
- 啟用與您結果的同步功能

如果您預期 GeoAnalytics 結果會增加，並想要利用大型的時空資料儲存庫的功能來處理大量資料，則不應使用關聯式資料儲存庫。