## Muunna rasteri kohteeksi

##

Tämä työkalu muuntaa rasterin kohdeaineistoryhmäksi (pisteinä, viivoina tai aluekohteina).

Valitse kenttä -parametrin avulla voit valita, mistä lähtöaineiston rasteriaineistoryhmän ominaisuustietokentästä tulee tulosaineiston kohdeluokan ominaisuustieto. Tämä parametri on käytettävissä vain kokonaislukurastereissa, joilla on lisäominaisuustietoja liittyvässä taulukossa.

Lähtöaineiston rasterilla voi olla minkä tahansa kokoisia soluja.

Kokonaislukurasterit voidaan muuntaa piste-, viiva- tai aluekohteiksi. Liukulukurasterit voidaan muuntaa kuitenkin vain pistekohteiksi.

Jos vaihtoehto Käytä nykyistä karttalaajuutta on valittuna, vain nykyisessä karttalaajuudessa näkyvissä olevat rasterisolut muunnetaan. Jos vaihtoehtoa ei ole valittu, kaikki rasterikarttatason solut muunnetaan, vaikka ne olisivat nykyisen karttalaajuuden ulkopuolella. Ota tämä huomioon, jos rasterikarttataso on suuri tai sillä on erittäin suuri resoluutio.

Työkalua voi käyttää esimerkiksi seuraaviin tarkoituksiin:

- Luo aluekohteita maankäytön luokittelun rasterista.
- DEM:ssä tunnistetut virrat voidaan muuntaa viivakohteiksi.
- DEM voidaan muuntaa pistekohteiksi, joita voidaan käyttää muussa kuin rasteripohjaisessa työnkulussa.

## Valitse muunnettava rasterikarttataso

Lähtöaineiston rasterikarttataso, joka muunnetaan kohdekarttatasoiksi.

## Valitse kenttä

Anna kenttä, joka määrittää muunnoksessa käytettävän arvon.

Se voi olla kokonaisluku- tai tekstiarvo.

Liukulukuarvoja sisältävää kenttää voi käyttää vain, jos tulosaineisto on pisteaineistoryhmään.

Oletusarvon mukaan käytetään Arvo-kenttää, joka sisältää arvon jokaisessa rasterisolussa.

## Valitse tulostyyppi

Valitse tulosaineiston tyyppi (piste, viiva tai alue).

- Piste: Rasteri muunnetaan pisteaineistoryhmäksi.
- Viiva: Rasteri muunnetaan viivakohdeaineistoryhmäksi.
- Alue: Rasteri muunnetaan aluekohdeaineistoryhmäksi.

## Yksinkertaista viiva- tai aluekohteet

Määritä, yksinkertaistetaanko kohteet.

Jos vaihtoehto on valittu (oletusarvo), tulos yleistetään yksinkertaistamalla viiva- tai aluekohteet. Jos tätä vaihtoehtoa ei ole valittu, lineaariset kohteet noudattavat rasteriaineistoryhmän solurajoja.

## Tulostason nimi

Sen karttatason nimi, joka luodaan Oma sisältö -kohtaan ja lisätään karttaan. Oletusnimi perustuu työkalun nimeen ja lähtökarttatason nimeen. Jos taso on jo luotu, sinua pyydetään antamaan toinen nimi.

Avattavan Tallenna tulos kohteeseen -valikon avulla voit määrittää sen Oma sisältö -kansion nimen, johon tulos tallennetaan.