## Konvertera geoobjekt till raster

##

Den här uppgiften konverterar geoobjekt till ett rasterdataset.

Alla geoobjektsklasser som innehåller punkt-, linje- eller polygongeoobjekt kan konverteras till ett rasterdataset.

Cellcentret används för att avgöra värdet för utdatarasterpixeln.

Indatafälttypen avgör typen av utdataraster. Om fältet är heltal blir utdatarastret heltal; om det är flyttal blir utdata flyttal.

## Välj geoobjektslager att konvertera

Indatageoobjektslagret som ska konverteras till ett rasterdataset.

## Välj fält

Välj det fält som ska användas för att tilldela värden till utdatarastret.

## Utdatacellstorlek

Ange cellstorleken och enheten för utdatarastren.

De tillgängliga enheterna är fot, miles, meter och kilometer.

## Resultatlagrets namn

Namnet på lagret som skapas i Mitt innehåll och läggs till i kartan. Standardnamnet baseras på verktygets namn och indatalagrets namn. Om lagret redan finns uppmanas du att ange ett annat namn.

Om du använder listrutan Spara resultat i kan du ange namnet på en mapp i Mitt innehåll där resultatet ska sparas.