## Znajdź centroidy

##

To narzędzie działa z warstwą zawierającą obiekty wielopunktowe, liniowe lub powierzchniowe i służy do ustalania reprezentatywnego środka każdego z obiektów.

Jeśli włączono opcję Użyj bieżącego zasięgu mapy, w analizie będą brane pod uwagę jedynie obiekty w wejściowej warstwie wielopunktowej, liniowej lub powierzchniowej widoczne w bieżącym zasięgu mapy. Jeśli opcja ta nie jest zaznaczona, przeanalizowane zostaną wszystkie obiekty w warstwie wejściowej, nawet jeśli znajdują się one poza bieżącym zasięgiem mapy.

## Wybierz warstwę, której obiekty będą używane do generowania centroidów

Warstwa wielopunktowa, liniowa lub powierzchniowa, w której będą wyszukiwane centroidy.

Poza wybraniem warstwy na mapie można wybrać opcję Wybierz warstwę analizy Living Atlas lub Wybierz warstwę analizy dostępną w dolnej części menu rozwijanego. Zostanie wtedy otwarta galeria zawierająca kolekcje warstw przydatnych podczas wielu analiz.

## Pokaż lokalizacje wynikowe

Gdy włączona jest opcja W prawdziwym centroidzie (wartość domyślna), jako dane wynikowe zostaną zwrócone prawdziwe lokalizacje centroidów dla każdego obiektu wejściowego. Centroidy będą lokalizowane w następujący sposób:

- Obiekty wielopunktowe — centroid wynikowy będzie znajdował się w lokalizacji wyznaczonej przez wartości średnie współrzędnych x i y obliczone dla wszystkich punktów w obiekcie wielopunktowym.
- Obiekty liniowe — centroid wynikowy będzie znajdował się w lokalizacji wyznaczonej przez średnią ważoną współrzędnych x i y punktów środkowych wszystkich segmentów linii w obiekcie liniowym. Waga jest wyznaczana na podstawie długości segmentu.
- Obiekty powierzchniowe — centroid wynikowy będzie znajdował się w środku obszaru.

Gdy włączona jest opcja Zawarte w obiektach wejściowych, wynikowe obiekty punktowe będą znajdować się na obiektach wejściowych lub wewnątrz nich. Wynikowe obiekty punktowe będą wyświetlane w następujący sposób:

- Obiekty wielopunktowe — centroid wynikowy będzie pokrywał się z jednym z punktów z grupy wielopunktowej.
- Obiekty liniowe — centroid wynikowy będzie znajdował się na linii. Jeśli linia jest krzywą, centroid wynikowy będzie znajdował się w punkcie środkowym tej linii.
- Obiekty powierzchniowe — punkt wynikowy będzie znajdował się wewnątrz obiektu powierzchniowego.

## Nazwa warstwy wynikowej

Jest to nazwa warstwy, która zostanie utworzona w zakładce Moje zasoby i zostanie dodana do mapy. Nazwa domyślna jest tworzona w oparciu o nazwę narzędzia i nazwę warstwy wejściowej. Jeśli warstwa już istnieje, wyświetlony zostanie komunikat z prośbą o podanie innej nazwy.

Używając listy rozwijanej Zapisz wynik w, można określić nazwę folderu w zakładce Moje zasoby, gdzie zostanie zapisany wynik.