## Portaalin analyysiympäristön asetukset

##

Ympäristöasetukset analyysille ohjelmissa Portal for ArcGIS ja ArcGIS Online.

## Korvaa tuloskarttataso

Vaihtoehto olemassa olevien karttatasojen korvaamiseksi. Kun tämä on valittu, jos samanniminen karttataso on jo olemassa sisällössäsi, se korvataan.

- Valittu: samanniminen karttataso on jo olemassa sisällössäsi, ja se korvataan. Tulosaineistolla on sama koordinaattijärjestelmä kuin lähtöaineistolla.
- Ei valittu: jos annettu tuloskarttatason nimi on jo olemassa, tapahtuu virhe ja tuloskarttataso pitää nimetä uudelleen ennen työkalun suorittamista. Tämä on oletusarvo.

## Sulje analyysipienoisohjelma analyysin suorittamisen jälkeen

Valinta, joka pitää analyysivalintaikkunan auki ja käytössä työkalun käsitellessä tietoja. Tällä asetuksella pystyt tekemään helposti muutoksia analyysiparametreihisi niin, että edellinen analyysitehtävä pysyy käynnissä. Analyysi on toistoprosessi, ja kun työkalun valintaikkuna pidetään auki, sen avulla voit tehdä helposti muutoksia parametreihin ja suorittaa analyysin uudelleen.

- Valittu: analyysityökalun ikkuna sulkeutuu, ja tarkennus palaa sisällysluetteloon. Tämä on oletusarvo
- Valitsematta: analyysityökalun ikkuna pysyy auki ja käytössä.

## Tallenna analyysin tulokset isännöityinä kohdekarttatasoina

Tämän asetuksen avulla voit määrittää, onko analyysista luotu tuloskarttataso kohdekokoelma vai isännöity kohdekarttataso.

- Valittu: Analyysisi tulokset luovat kohdekarttatason, ja sisältöösi luodaan vastaava kohde. Tämä on oletusarvo.
- Valitsematta: Analyysin tulokset luovat kohteiden kokoelman.

## Tulosaineiston koordinaattijärjestelmä

Rasterianalyysin ympäristöasetus, joka määrittää tuloskarttatason koordinaattijärjestelmän.

- Sama kuin lähtöaineisto: analyysisi tulos käyttää samaa koordinaattijärjestelmää kuin lähtöaineisto. Tämä on oletusarvo.
- Kuten määritetty: Valitse koordinaattijärjestelmä analyysisi tuloksille. Kun tämä valinta on valittu, tee valintasi tunnettujen koordinaattijärjestelmien luettelosta napsauttamalla maapallokuvaketta tai lisää koordinaatistotieto (WKID) sille tarkoitettuun ruutuun.
- Karttataso <name>: valitse web-kartastasi olemassa oleva karttataso, jota käytetään määrittämään analyysin tuloksen koordinaattijärjestelmä.

## Käsittelyn koordinaattijärjestelmä

GeoAnalytics-ympäristöasetus, jota käytetään määrittämään koordinaattijärjestelmä, jota analyysi käyttää analyysin suorittamisen aikana.

GeoAnalyticsin tapauksessa osa analyysistä edellyttää, että käsittely suoritetaan projisoidussa koordinaattijärjestelmässä. Kaikkien työkalujen, joissa on käytössä datan lokerointi tai lineaariset yksiköt, pitää käyttää projisoitua koordinaattijärjestelmää.

- Sama kuin lähtöaineisto: Analyysisi käsitellään samassa koordinaattijärjestelmässä kuin lähtöaineisto. Tämä on oletusarvo.
- Kuten määritetty: Valitse koordinaattijärjestelmä analyysin käsittelyä varten. Kun tämä valinta on valittu, tee valintasi tunnettujen projisoitujen koordinaattijärjestelmien luettelosta napsauttamalla maapallokuvaketta tai lisää koordinaatistotieto (WKID) sille tarkoitettuun ruutuun.
- Karttataso <name>: Valitse web-kartastasi olemassa oleva karttataso. Valittua karttatason koordinaattijärjestelmää käytetään analyysin käsittelyssä käytettävän koordinaattijärjestelmän määrittämiseen.

## Laajuus

Ympäristöasetus, jota käytetään määrittämään laajuus tai raja, jota käytetään analyysin suorittamisen aikana. Analyysissä käytetään kaikkia lähtöaineiston kohteita, jotka ovat kokonaan määritetyssä laajuudessa tai leikkaavat sen kanssa.

- Oletusarvo: Käytä työkalun tuottamaa laajuutta.
- Kuten määritetty: määritä laajuus kirjoittamalla koordinaatit manuaalisesti.
- Karttataso <name>: Valitse web-kartastasi olemassa oleva karttataso. Valittua karttatason laajuutta käytetään analyysin käsittelyssä käytettävän laajuuden määrittämiseen.

## Kohdistusrasteri

Kun rasterianalyysi suoritetaan, Kohdistusrasteri-valinnan asetus muuttaa tulosaineiston rasteritason laajuutta niin, että se vastaa määritetyn Kohdistusrasteri-tason solujen kohdistusta.

## Solukoko

Kun rasterianalyysi suoritetaan, tämä ympäristö asettaa solukoon tai tarkkuuden sellaiseksi, jota käytetään tulosaineiston rasteritason luontiin. Lähtöaineiston rasteritason suurin solukoko määrittää tulosaineiston oletustarkkuuden.

- Lähtöaineistojen vähimmäismäärä: käytä lähtöaineiston karttatasojen pienintä solukokoa.
- Lähtöaineistojen enimmäismäärä: Käytä kaikkien lähtöaineiston karttatasojen suurinta solukokoa. Tämä on oletusarvo.
- Kuten määritetty: Määritä numeroarvo, joka määrittää solukoon. Jos tämä valitaan, oletusarvo on 1.
- Karttataso <name>: Määrittää valitun rasteritason solukoon.

## Maski

Kun rasterianalyysiä suoritetaan, käytä Maski-ympäristöä kiinnostusalueen määrittämiseen käytettävän karttatason määrittämiseen. Vain ne solut, jotka kuuluvat analyysin maskiin, huomioidaan analyysitoimenpiteessä.

- Maski voi olla joko rasteri tai kohdekarttataso.
- Jos analyysimaski on rasteri, kaikki arvon sisältävät solut määrittävät maskin. Maskirasterin solut, joiden arvona on NoData, ovat maskin ulkopuolella, ja niiden arvona on NoData analyysin tuloskarttatasossa.
- Jos analyysin maski on kohdekarttataso, se muunnetaan sisäisesti rasteriksi suorituksen aikana. Tästä syystä sinun on varmistettava, että - ja -asetukset määritetään oikein analyysiä varten.

## ArcGIS Data Store

GeoAnalytic-tulokset tallennetaan ArcGIS Data Store -tietokantaan ja julkaistaan karttatasona Portal for ArcGIS -portaalissa. Useimmissa tapauksissa tulokset pitää tallentaa spatiotemporaaliseen tietokantaan. Tämä on oletusarvo. Tulokset kannattaa tallentaa relaatiotietokantaan seuraavissa tilanteissa:

- Haluat käyttää portaalissa olevia tuloksia portaaliyhteistyöhön.
- Haluat ottaa käyttöön tulosten synkronointitoiminnot.

Relaatiotietokantaa ei tule käyttää, jos GeoAnalytics-tulosten määrä kasvaa ja haluat hyödyntää spatiotemporaalisen big data -tietokannan toimintoja suurten tietomäärien käsittelyyn.